# 초기 작동

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

광물 성분과 같은 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.
석면 성분을 포함한 재료는 전문가만 작업을 진행할 수 있습니다.

- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2에 해당되는 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오‌.

##

- 전동공구가 정지된 상태에서만 기어 선택 스위치를 누르십시오.

기어 선택 스위치 (3) 를 원하는 기어단(I 또는 II)으로 돌리십시오.

기어 선택 스위치 (3) 를 이용해 두 개의 회전 영역을 사전 선택할 수 있습니다.

기어 I단:

낮은 회전속도 범위

기어 II단:

높은 회전속도 범위

##

전동공구를 가동하려면 전원 스위치 (1) 를 누르십시오. 전원 스위치 (1) 를 잠금 상태로 유지하려면, 전원 스위치 잠금 버튼 (5) 을 눌렀다가 전원 스위치 (1) 에서 손을 떼십시오.

전동공구의 전원을 끄려면, 전원 스위치 (1) 를 짧게 누른 다음 스위치에서 손을 떼십시오.

##

(작동 중에도) 속도 조절 다이얼 (2) 을 돌려 원하는 회전속도를 사전에 선택할 수 있습니다.

요구되는 회전속도는 혼합물 및 작동 조건에 따라 달라집니다.

##

전원 스위치 (1) 가 눌린 상태에서도 전자 제어식 소프트 스타트 기능을 통해 회전속도를 서서히 높일 수 있습니다. 그러면 혼합물이 튀는 것을 방지할 수 있습니다.

##

전자식 정속도 제어 기능은 무부하 작동 시 및 특정한 부하 상태에서 일정한 회전속도를 유지하여。동일한 작업 성능을 보장합니다.

##

카본 브러시를 다 사용하면, 카본 브러시 교체 표시기 (9) 가 적색으로 깜박입니다. 카본 브러시를 교체해야 합니다. 이를 위해 전동공구를 Bosch 전동공구의 공식 고객 서비스 센터로 보내주십시오 참조 AS 센터 및 사용 문의.

##

재시동 방지 기능은 전원이 차단되었다가 다시 들어온 경우 전동공구가 임의로 다시 작동하는 것을 방지합니다.

전동공구를 다시 작동하려면 전원 스위치 (1) 를 꺼짐 위치로 돌린 후에 다시 스위치를 켜십시오.