# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

Pyły, np. pyły mineralne, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego osoby obsługującej lub osób znajdujących się w pobliżu.
Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
- Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłaniaczem klasy P2.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązu‌jących w danym kraju przepisów, regulują‌cych zasady obróbki różnego rodzaju materiałów.

##

- Przełącznik biegów można obsługiwać wyłącznie przy wyłączonym elektronarzędziu.

Przestawić przełącznik biegów (3) na żądany bieg (I lub II).

Za pomocą przełącznika biegów (3) można wybrać jeden z 2 zakresów prędkości obrotowej.

Bieg I:

Niski zakres prędkości obrotowej

Bieg II:

Wysoki zakres prędkości obrotowej

##

Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (1). Aby zablokować włącznik/wyłącznik (1), należy nacisnąć przycisk blokady (5) i zwolnić włącznik/wyłącznik (1).

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (1), a następnie go zwolnić.

##

Żądaną prędkość obrotową można ustawić za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (2) (także podczas pracy urządzenia).

Wymagana prędkość obrotowa zależy od rodzaju mieszanego materiału i warunków pracy.

##

Elektroniczny system łagodnego rozruchu pozwala na stopniowe zwiększanie prędkości obrotowej, gdy naciśnięty jest włącznik/wyłącznik (1). Zapobiega to rozbryzgiwaniu mieszanego materiału.

##

System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość obrotową podczas pracy elektronarzędzia bez obciążenia oraz w określonych warunkach z obciążeniem. Gwarantuje to równomierną wydajność pracy.

##

Wskaźnik wymiany szczotek węglowych (9) miga na czerwono, gdy szczotki węglowe są zużyte. Należy wymienić szczotki węglowe. W tym celu należy odesłać elektronarzędzie do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch zob. Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania.

##

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega samoczynnemu włączeniu się elektronarzędzia po przerwie w dopływie prądu.

W celu ponownego włączenia elektronarzędzia należy ustawić włącznik/wyłącznik (1) w pozycji wyłączonej i ponownie włączyć elektronarzędzie.