# Bắt Đầu Vận Hành

##

Mở nắp che (10) và đẩy thẻ nhớ Micro-SD (20) vào khe (11) cho tới cữ chặn. Đóng nắp che trên lại.

##

Để bật camera kiểm tra, bạn hãy ấn phím bật/tắt (3). Màn hình khởi động được hiển thị nhanh trong màn hình (9).

Hướng dẫn: Nếu cáp camera không được lắp khi bật, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Để tắt camera kiểm tra, bạn hãy ấn lại phím bật/tắt (3).

Nếu không có nút nào trên camera kiểm tra được nhấn, nó sẽ tự động tắt sau khi hết thời gian đã cài đặt (k).

##

Để làm sáng hình ảnh camera, bạn có thể bật đèn (15) trong đầu camera và điều chỉnh độ sáng.

Có thể điều chỉnh độ sáng ở 4 mức (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Để bật đèn camera (15) và tăng độ sáng hãy nhấn nút đèn chiếu sáng/độ sáng (7) liên tục cho đến khi đạt độ sáng mong muốn.

- Không nhìn thẳng vào đèn (15) và không chĩa đèn vào người khác. Ánh sáng của đèn có thể gây lóa mắt.

Để giảm độ sáng và tắt đèn camera (15) hãy nhấn nút đèn chiếu sáng/độ sáng (7) liên tục cho đến khi đạt độ sáng mong muốn hoặc đèn tắt.

##

Bằng cách nhấn nhanh vào nút phóng to (2) bạn có thể phóng to hình ảnh trong màn hình thêm 1,5 hoặc 2 lần.

##

Với nút Up is Up™ (5) hãy xoay hình ảnh sao cho "bên trên" cũng được hiển thị trong màn hình bên trên.

Lưu ý: Mất Chức năng khi gương được lắp (25) và/hoặc khi căn chỉnh ngang dây cáp máy quay (13)

##

Với nút chuyển đổi giữa chế độ ảnh hoặc video (8), hãy chuyển đổi giữa chế độ ảnh hoặc video. Chế độ ghi đã cài đặt hiện tại (a) được hiển thị trong thanh trạng thái (b).

Với nút cơ cấu kích hoạt để chụp ảnh hoặc ghi video (6) hãy ghi ảnh trong chế độ tương ứng hoặc khởi động và kết thúc ghi video.

##

Bằng cách nhấn nút (4) các nút (8), (7), (5) và (4) sẽ được gán một chức năng khác (theo hiển thị trong màn hình) (mức 2). Sử dụng các nút này theo hiển thị trong màn hình.

Nhấn nhanh nút (4) để mở chế độ bộ sưu tập. Nhấn nút (4) bạn có thể xem hình ảnh ở chế độ toàn màn hình và phát video bằng cách nhấn nút (6).

Nhấn lâu nút (4) để mở Chế độ Các cài đặt. Có thể thực hiện các thiết lập sau đây:

- Tái tạo màu (Điểm màu đỏ)/Tái tạo màu đen-trắng (Điểm màu xanh lá) (h)
- Độ sáng của màn hình hiển thị (i)
- Ngày/Giờ (j)
- Chức năng tắt tự động: Thời gian không hoạt động của camera kiểm tra, sau khi được tắt (k)
- Thời gian chiếu sáng của màn hình hiển thị (l)
- Phân chia/định dạng bộ nhớ của thẻ Micro-SD (m)

##

Thanh trạng thái (b) được hiển thị trong màn hình hiển thị sau mỗi lần nhấn phím trong 2 s. Nó hiển thị:

- Chế độ ghi đã cài đặt (a)
- Ngày và giờ
- Độ mở rộng đã thiết lập (c)
- Độ sáng được cài đặt (i)
- Tình trạng sạc của pin/ắc quy (e)

##

Chỉ có thể truyền các hình ảnh và video bằng thẻ nhớ Micro-SD (20) đã gài.

Camera kiểm tra có thể được kết nối với máy tính qua cáp Micro-USB (19) để truyền hình ảnh và video.

Lưu ý: Không thể sử dụng giao diện USB kết hợp với sản phẩm Apple (MacBooks). Truyền dữ liệu chỉ hoạt động qua thẻ nhớ Micro-SD trong trường hợp này.

Camera kiểm tra hiển thị nó đã được kết nối với máy tính bằng một biểu tượng trên màn hình.

Camera kiểm tra được hiển thị dưới dạng ổ đĩa ngoài trên máy tính.

Không thể sạc pin của camera kiểm tra qua cổng nối (12).

##

Mở nắp che trên (10) và cắm cáp Micro-USB (19) vào cổng kết nối (12) một cách chính xác.

Sau khi truyền dữ liệu bạn hãy tháo cáp Micro-USB và đóng lại nắp che trên.