# Suplai daya

Kamera inspeksi dapat dioperasikan dengan baterai standar atau dengan baterai Li-ion dari Bosch.

## Pengoperasian dengan adaptor baterai (lihat gambar A)

Baterai dimasukkan ke dalam adaptor baterai.

- Adaptor baterai hanya untuk digunakan pada kamera inspeksi Bosch yang disediakan dan tidak boleh digunakan dengan perkakas listrik.

Untuk memasang baterai, dorong wadah (26) adaptor baterai ke dalam kompartemen baterai (28). Masukkan baterai ke dalam wadah adaptor baterai sesuai ilustrasi yang terdapat pada tutup pengunci (27). Dorong tutup pengunci di atas wadah adaptor baterai hingga terkunci dengan benar dan terpasang rata dengan gagang kamera inspeksi.

Untuk melepas baterai, tekan tombol pelepas baterai (18) tutup pengunci (27) lalu lepaskan tutup pengunci. Tarik keluar wadah (26) yang berada di dalam dari kompartemen baterai (28).

Selalu ganti semua baterai sekaligus. Hanya gunakan baterai dari produsen dan dengan kapasitas yang sama.

- Keluarkan baterai dari kamera inspeksi apabila tidak digunakan untuk waktu yang lama. Jika baterai disimpan untuk waktu yang lama, baterai dapat berkarat dan dayanya akan habis dengan sendirinya.

## Pengoperasian dengan baterai (lihat gambar B)

- Hanya gunakan perangkat pengisi daya yang tercantum dalam data teknis. Hanya perangkat pengisi daya baterai ini yang cocok untuk baterai Li-ion yang dapat digunakan pada kamera inspeksi.

Catatan: Menggunakan baterai yang tidak sesuai untuk kamera inspeksi dapat menyebabkan gangguan fungsi atau kerusakan pada kamera inspeksi.

Catatan: Baterai dikirim dalam keadaan terisi seba‌gian. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, lakukan pengisian baterai hingga penuh sebe‌lum menggunakannya untuk pertama kali.

Daya baterai Li-ion dapat diisi setiap saat tanpa mengu‌rangi masa pakainya. Penghentian proses pengisian daya tidak merusak baterai.

Untuk memasang baterai (17) yang telah terisi daya, masukkan baterai ke dalam kompartemen baterai (28) hingga terkunci dengan benar dan terpasang rata dengan gagang kamera inspeksi.

Untuk melepas baterai (17), tekan tombol pelepas baterai (18) lalu keluarkan baterai dari kompartemen baterai (28). Jangan melepas baterai dengan paksa.