# Montera spegel, magnet eller hake (se bild E)

Spegeln (25), magneten (23) och haken (24) kan monteras som hjälpmedel på kamerahuvudet (14).

Skjut ett av de tre hjälpmedlen till anslag i urtaget på kamerahuvudet (14).

Observera: magneten (23) och haken (24) är endast lämplig för flyttning och borttagning av små och lätta föremål som sitter löst. Vid för kraftig dragningskraft kan inspektionskameran eller hjälpmedlet skadas.