# Puesta en servicio

##

Abra la cubierta superior (10) e inserte la tarjeta Micro-SD (20) en la ranura (11) hasta el tope. Cierre de nuevo la cubierta superior.

##

Para conectar la cámara de inspección pulse la tecla de conexión/desconexión (3). En la pantalla (9) se muestra la pantalla de inicio durante un breve período de tiempo.

Indicación: Si el cable de la cámara no está montado cuando se conecta la alimentación, la pantalla muestra un mensaje de error.

Para desconectar la cámara de inspección pulse la tecla de conexión/desconexión (3).

Si no se pulsa ninguna tecla en la cámara de inspección, se desconecta automáticamente una vez transcurrido el período de tiempo ajustado (k).

##

Para aumentar la luminosidad de la imagen de la cámara, puede encender la lámpara (15) en el cabezal de la cámara y ajustar la luminosidad.

La luminosidad se puede ajustar en 4 escalones (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Para encender la lámpara de la cámara (15) y para aumentar la luminosidad, presione la tecla Iluminación/luminosidad (7) tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la luminosidad deseada.

- No mire directamente a la lámpara (15) y no apunte la lámpara a otras personas. La luz de la lámpara puede deslumbrar los ojos.

Para reducir la luminosidad y para desconectar la lámpara de la cámara (15), presione la tecla Iluminación/luminosidad (7) tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la luminosidad deseada o desconectar la lámpara.

##

Oprimiendo brevemente la tecla (2) puede amplificar la imagen en la pantalla en 1,5 veces o 2 veces.

##

Con la tecla Up is Up™ (5) puede girar la imagen de modo que "arriba" también se muestre en la parte superior de la pantalla.

Indicación: función limitada con el espejo (25) montado y/o con el cable de la cámara (13) alineado verticalmente

##

Con la tecla para la conmutación entre el modo de foto o vídeo (8) puede cambiar entre el modo de foto o vídeo. El modo de grabación actualmente ajustado (a) se indica en la barra de estado (b).

Con la tecla del disparador para la captura de fotos o la grabación de vídeo (6) tome una foto o empiece y termine una grabación de vídeo en el modo apropiado.

##

Presionando la tecla (4), a las teclas (8), (7), (5) y (4) se les asigna una función diferente (según la representación en la pantalla de arriba) (2.o nivel). Utilice estas teclas conforme a la representación en la pantalla.

Presionando brevemente la tecla (4) se abre el modo de galería. Presionando la tecla (4) puede ver la imagen en pantalla completa y presionando la tecla (6) puede reproducir un vídeo.

Una pulsación larga de la tecla (4) abre el Modo de configuración. Son posibles los siguientes ajustes:

- Reproducción en colores (punto rojo)/Reproducción en blanco y negro (punto verde) (h)
- Luminosidad de la pantalla (i)
- Fecha/hora (j)
- Función Auto-Off: Duración de la inactividad de la cámara de inspección después de la cual se desconecta (k)
- Tiempo de iluminación de la pantalla (l)
- Ocupación de la memoria/formateo de la tarjeta Micro-SD (m)

##

La barra de estado (b) se muestra tras cada pulsación de tecla durante aprox. 2 segundos en la pantalla. Ésta indica:

- el modo de grabación ajustado (a)
- la fecha y la hora
- el aumento ajustado (c)
- la luminosidad ajustada (i)
- el estado de carga del acumulador/de las pilas (e)

##

La transmisión de fotos y vídeos solamente es posible con una tarjeta Micro-SD (20) insertada.

La cámara de inspección se puede conectar a través de un cable Micro-USB (19) con un ordenador, para transmitir imágenes y vídeos.

Indicación: La interfaz USB no se puede utilizar junto con productos de Apple (p. ej., MacBooks). En este caso, la transmisión de datos sólo funciona a través de la tarjeta Micro-SD.

La cámara de inspección indica mediante un símbolo en la pantalla que está conectada a un ordenador.

La cámara de inspección se muestra en el ordenador como una unidad externa.

El acumulador de la cámara de inspección no se puede cargar a través de la conexión (12).

##

Abra la cubierta superior (10) y enchufe el cable Micro-USB (19) en la conexión (12) en la posición correcta.

Tras la transmisión de los datos, retire el cable del Micro-USB y cierre de nuevo la cubierta superior.