# Питание

Инспекционная камера может работать от обычных батареек или от литиево-ионной аккумуляторной батареи Bosch.

## Эксплуатация с переходником для батареек (см. рис. A)

Батарейки вставляются в переходник для батареек.

- Переходник для батареек предназначен исключительно для применения в предусмотренных инспекционных камерах Bosch, не разрешается использовать его в электроинструментах.

Чтобы установить батарейки, сдвиньте кожух (26) переходника для батареек в отсек (28). Поместите батарейки в кожух в соответствии с рисунком на крышке переходника (27). Сдвиньте крышку на кожух, чтобы она отчетливо вошла в зацепление и оказалась заподлицо с рукояткой инспекционной камеры.

Чтобы извлечь батарейки , нажмите на кнопки разблокировки (18) на крышке переходника (27) и снимите крышку. Извлеките внутренний кожух (26) из отсека (28).

Меняйте сразу все батарейки одновременно. Используйте только батарейки одного производителя и одинаковой емкости.

- Извлекайте батарейки из инспекционной камеры, если продолжительное время не будете работать с ней. При длительном хранении возможна коррозия и саморазрядка батареек.

## Эксплуатация от аккумулятора (см. рис. B)

- Пользуйтесь только зарядными устройствами, указанными в технических характеристиках. Только эти зарядные устройст‌ва пригодны для литий-ионного аккумуля‌тора Вашей инспекционной камеры.

Указание: Применение аккумуляторов, не предназначенных для данной инспекционной камеры, может привести к сбоям в работе или повреждению камеры.

Указание: Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. В целях реализации полной емкости аккумуляторной батареи ее необходимо полностью зарядить в зарядном устройстве перед первой эксплуатацией.

Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Для установки заряженного аккумулятора (17) вставьте его в отсек (28) таким образом, чтобы он отчетливо вошел в зацепление и оказался заподлицо с рукояткой инспекционной камеры.

Для извлечения аккумулятора (17) нажмите на кнопки разблокировки (18) и извлеките аккумулятор из отсека (28). Не применяйте при этом силы.