# Paruošimas naudoti

##

Atidenkite viršutinį dangtelį (10) ir stumkite „Micro-SD“ kortelę (20) iki atramos į lizdą (11). Vėl uždenkite viršutinį dangtelį.

##

Norėdami patikros kamerą įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (3). Ekrane (9) trumai parodomas pradžios langas.

Nuoroda: jei įjungiant kameros kabelis nėra prijungtas, ekranas rodo pranešimą apie klaidą.

Norėdami patikros kamerą išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (3).

Jei nepaspaudžiamas joks patikros kameros mygtukas, praėjus nustatytam laiko intervalui (k), ji automatiškai išsijungia.

##

Norėdami kameros vaizdą pašviesinti, galite įjungti kameros galvutėje esančią lemputę (15) reguliuoti šviesos intensyvumą.

Šviesos intensyvumą galima nustatyti 4 pakopomis (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Norėdami įjungti kameros lemputę (15) ir padidinti šviesumą, spauskite apšvietimo/šviesos intensyvumo mygtuką (7), kol pasieksite pageidaujamą šviesumą.

- Nežiūrėkite tiesiai į lemputę (15) ir nenukreipkite lemputės į kitus asmenis. Lemputės šviesa gali apakinti.

Norėdami sumažinti šviesos intensyvumą ir išjungti kameros lemputę (15), spauskite apšvietimo/šviesos intensyvumo mygtuką (7), kol pasieksite pageidaujamą šviesos intensyvumą arba išjungsite lemputę.

##

Trumpai paspaudę didinimo mygtuką (2), galite 1,5 karto arba 2 kartus padidinti ekrano vaizdą.

##

Mygtuku „Up is Up™“ (5) pasukite vaizdą taip, kad "viršuje" taip pat ir ekrane būtų rodoma viršuje.

Nuoroda: esant sumontuotam veidrodėliui (25) ir/arba vertikaliam kameros kabeliui (13), funkcijos yra apribotos

##

Fotografavimo ir vaizdo įrašymo režimų perjungimo mygtuku (8) galite perjungti iš fotografavimo režimo į vaizdo įrašymo režimą ir atvirkščiai. Nustatytas įrašymo režimas (a) rodomas būsenos eilutėje (b).

Mygtuku (6), priklausomai nuo nustatyto režimo, fotografuokite arba įjunkite ir išjunkite vaizdo įrašymą.

##

Spaudžiant mygtuką (4), mygtukams (8), (7), (5) ir (4) priskiriama kita funkcija (priklausomai nuo ekrane virš mygtuko rodomo vaizdo) (2-as lygmuo). Šiuos mygtukus naudokite pagal ekrane rodomą vaizdą.

Trumpai paspaudus mygtuką (4), atidaromas galerijos režimas. Paspaudę mygtuką (4), galite matyti vaizdą per visą ekraną, o paspaudę mygtuką (6), galite paleisti vaizdo įrašą.

Ilgai paspaudus mygtuką (4), atidaromas nustatymų režimas. Galimi šie nustatymai:

- Spalvotas vaizdas (raudonas taškas)/juodai baltas vaizdas (žalias taškas) (h)
- Ekrano apšvietimas (i)
- Data/paros laikas (j)
- „Auto-Off“ funkcija: patikros kameros neveikimo intervalas, po kurio ji išsijungia (k)
- Ekrano apšvietimo trukmė (l)
- „Micro-SD“ kortelės atminties užpildymas/formatavimas (m)

##

Po kiekvieno mygtuko paspaudimo ekrane apie 2 sekundes rodoma būsenos juosta (b). Ji rodo:

- nustatytą įrašymo režimą (a)
- datą ir laiką
- nustatytą didinimą (c)
- nustatytą šviesos intensyvumą (i)
- akumuliatoriaus/baterijų įkrovos būklę (e)

##

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galima perkelti tik įdėjus „Micro-SD“ kortelę (20).

Norint perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus, patikros kamerą „Micro-USB“ kabeliu (19) galima sujungti su kompiuteriu.

Nuoroda: USB sąsajos su „Apple“ gaminiais (pvz., „MacBook“) naudoti negalima. Tokiu atveju duomenų perdavimas vykdomas tik naudojantis „Micro-SD“ kortele.

Ekrane esantis simbolis rodo, kad patikros kamera sujungta su kompiuteriu.

Kompiuteryje patikros kamera rodoma kaip išorinis atminties įtaisas.

Patikros kameros akumuliatoriaus per jungtį (12) įkrauti negalima.

##

Atidenkite viršutinį dangtelį (10) ir „‌Micro-USB“ kabelį (19) tinkama padėtimi įstatykite į jungtį (12).

Perkėlę duomenis, atjunkite „Micro-USB“ kabelį ir uždenkite viršutinį dangtelį.