# Uruchamianie

##

Otworzyć górną osłonę (10) i wsunąć kartę Micro-SD (20) aż do oporu w gniazdo (11). Ponownie zamknąć górną osłonę.

##

Aby włączyć kamerę inspekcyjną, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (3). Na wyświetlaczu (9) pokazuje się przez krótki czas ekran startowy.

Wskazówka: W razie włączenia kamery inspekcyjnej bez podłączonego przewodu kamery, na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu.

Aby wyłączyć kamerę inspekcyjną, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (3).

Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, kamera inspekcyjna wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie (k).

##

Aby rozjaśnić obraz kamery, należy włączyć oświetlenie (15) w głowicy kamery i wyregulować jasność.

Jasność można ustawić w 4 stopniach (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Aby włączyć oświetlenie kamery (15) oraz zwiększyć jasność, należy nacisnąć przycisk oświetlenia / regulacji jasności (7) tyle razy, aż zostanie ustawiona żądana jasność.

- Nie wolno patrzeć bezpośrednio na oświetlenie (15) ani kierować strumienia światła na inne osoby. Strumień światła może spowodować oślepienie.

Aby zmniejszyć jasność i wyłączyć oświetlenie kamery (15), należy nacisnąć przycisk oświetlenia / regulacji jasności (7) tyle razy, aż zostanie ustawiona żądana jasność lub oświetlenie się wyłączy.

##

Naciskając krótko przycisk powiększenia (2), można powiększyć obraz na wyświetlaczu o 1,5 raza lub 2 razy.

##

Za pomocą przycisku Up is Up™ (5) można obrócić obraz w taki sposób, aby „góra” była wskazywana u góry wyświetlacza.

Wskazówka: Występuje ograniczenie funkcji przy zamontowanym lusterku (25) i/lub pionowego ułożenia przewodu kamery (13)

##

Za pomocą przycisku do przełączania pomiędzy trybem foto i wideo (8) można wybrać tryb foto lub tryb wideo. Aktualnie ustawiony tryb rejestracji (a) jest pokazywany w pasku stanu (b).

Za pomocą przycisku wyzwalacza rejestracji foto lub wideo (6) można w odpowiednim trybie wykonać zdjęcie lub rozpocząć albo zakończyć rejestrację wideo.

##

Po naciśnięciu przycisku (4) przyciskom (8), (7), (5) i (4) zostanie przypisana inna funkcja (odpowiednio do symbolu na wyświetlaczu powyżej) (2. poziom). Przycisków należy używać odpowiednio do symbolu na wyświetlaczu.

Krótkie naciśnięcie przycisku (4) powoduje otwarcie trybu galerii. Naciskając przycisk (4), można zobaczyć obraz w formacie pełnoekranowym, a naciskając przycisk (6), można odtworzyć wideo.

Dłuższe naciśnięcie przycisku (4) spowoduje otwarcie trybu ustawień. Do wyboru są następujące ustawienia:

- Odtwarzanie w kolorze (czerwony punkt)/odtwarzanie w czerni-bieli (zielony punkt) (h)
- Jasność wyświetlacza (i)
- Data/godzina (j)
- Funkcja Auto-Off: czas nieaktywności kamery inspekcyjnej, po którym kamera się wyłącza (k)
- Czas podświetlenia wyświetlacza (l)
- Wykorzystanie miejsca/formatowanie karty Micro-SD (m)

##

Pasek stanu (b) wyświetlany jest na wyświetlaczu przez ok. 2 s po każdym nienaciśnięciu przycisku. Wskazuje on:

- Ustawiony tryb rejestracji (a)
- Datę i godzinę
- Ustawione powiększenie (c)
- Ustawioną jasność (i)
- Stan naładowania akumulatora/baterii (e)

##

Przenoszenie zdjęć i wideo jest możliwy tylko przy włożonej karcie Micro-SD (20).

Kamerę inspekcyjną można połączyć za pomocą przewodu Micro-USB (19) z komputerem w celu przeniesienia zdjęć i wideo.

Wskazówka: Złącza USB nie można wykorzystywać do podłączania produktów firmy Apple (np. MacBooka). Przenoszenie danych jest w tym przypadku możliwe tylko z wykorzystaniem karty Micro-SD.

Symbol na wyświetlaczu kamery inspekcyjnej pokazuje, że jest ona połączona z komputerem.

Na komputerze kamera inspekcyjna jest widoczna jako zewnętrzny dysk.

Za pomocą przyłącza (12) nie można ładować akumulatora kamery inspekcyjnej.

##

Otworzyć górną osłonę (10) i podłączyć przewód Micro-USB (19) do przyłącza (12).

Po zakończeniu przenoszenia plików wyjąć przewód Micro-USB i zamknąć górną osłonę.