# Dane techniczne

Cyfrowa kamera inspekcyjna |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe
Z akumulatorem | V= | 10,8/12
Z bateriami | V= | 6
Baterie (Al-Mn) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Wilgotność względna | % | 5–95A)
Długość przewodu kamery | m | 1,2
Najmniejszy promień skrętu przewodu kamery | mm | 25
Średnica głowicy kamery | mm | 8,5
Rozdzielczość wyświetlacza |  | 320 × 240
Czas pracy ok. | h | 2B)/6C)
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | mm | 217 × 90 × 49
Warunki otoczenia
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) | °C | –10 ... +50
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania bez akumulatora | °C | –20 ... +70
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania z akumulatorem | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 12...

A)

  bez kondensacji

B)

  Z bateriami

C)

  Przy 100% jasności oświetlenia w głowicy kamery

D)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C