# الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلی صور كاميرا الفحص علی صفحات الرسوم التخطيطية.

(1) | الجهاز اليدوي
(2) | زر التكبير
(3) | زر التشغيل والإطفاء
(4) | زر المعرض/أوضاع الضبط (المستوى الأول) الزر موافق/المحو (المستوى الثاني)
(5) | الزر ‏Up is Up™‎ (المستوى الأول) زر التصفح للأمام (المستوى الثاني)
(6) | زر التقاط الصور أو الفيديو أو تشغيل الفيديو (طريقة المعرض)
(7) | زر الإضاءة/شدة الإضاءة (المستوى الأول) زر التصفح للخلف (المستوى الثاني)
(8) | زر التحويل بين طريقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو (المستوى الأول) زر الرجوع (المستوى الثاني)
(9) | وحدة العرض
(10) | الغطاء العلوي
(11) | فتحة لبطاقة Micro-SD‏
(12) | وصلة كابل Micro-USB‏
(13) | كابل الكاميرا
(14) | رأس الكاميرا
(15) | مصباح في رأس الكاميرا
(16) | عدسة الكاميرا
(17) | المركمA)
(18) | زر التحرير
(19) | كابل Micro-USB
(20) | بطاقة Micro-SD‏
(21) | وصلة الكاميرا
(22) | قفل كابل الكاميرا
(23) | مغناطيس
(24) | مشبك
(25) | مرآة
(26) | جراب مهايئ البطاريات
(27) | غطاء حماية مهايئ البطاريات
(28) | تجويف

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

## عناصر البيان (حسب الاختيار)

(a) | طريقة الصور أو الفيديو مضبوطة
(b) | شريط الحالة
(c) | التكبير المضبوط
(d) | الإضاءة/شدة الإضاءة المضبوطة
(e) | حالة شحن المركم/البطاريات
(f) | رمز التحويل بين طريقة الصور أو الفيديو
(g) | رمز طريقة المعرض/طريقة أوضاع الضبط
(h) | التحويل بين التشغيل الملون/التشغيل أبيض وأسود
(i) | ضبط شدة إضاءة وحدة العرض
(j) | ضبط التاريخ/الوقت
(k) | ضبط فترة الإيقاف الأوتوماتيكي (وظيفة Auto‑Off)
(l) | ضبط فترة إضاءة وحدة العرض
(m) | درجة الامتلاء الحالية لذاكرة بطاقة Micro‑SD‏