# 제품 사양

디지털 산업용 내시경 |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
정격 전압
충전용 배터리 사용 | V= | 10.8/12
배터리 포함 | V= | 6
배터리(알칼리 망간) |  | 4 × 1.5 V LR6 (AA)
상대습도 | % | 5–95A)
카메라 케이블 길이 | m | 1.2
카메라 케이블 최소 굽힘 반경 | mm | 25
카메라 헤드 직경 | mm | 8.5
디스플레이 해상도 |  | 320 × 240
작동 시간, 약 | 시간 | 2B)/6C)
EPTA-Procedure 01:2014에 따른중량 | kg | 0.64
치수(길이 × 폭 × 높이) | mm | 217 × 90 × 49
주변 온도
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시 허용되는 주변 온도D) | °C | –10 ... +50
배터리 없이 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +70
배터리와 함께 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장 배터리 |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
권장하는 충전기 |  | GAL 12...

A)

  습기가 차지 않은 경우

B)

  배터리 사용 시

C)

  카메라 헤드 라이트의 100 % 밝기에서 충전용 배터리 사용 시

D)

  온도 <0 °C일 때 출력 제한