# Montering af spejl, magnet eller krog (se billede E)

Spejlet (25), magneten (23) og krogen (24) kan monteres som hjælpemidler på kamerahovedet (14).

Skub et af de tre hjælpemidler på udsparringen på kamerahovedet (14), indtil det ikke kan komme længere, som vist på billedet.

Bemærk: Magneten (23) og krogen (24) er kun beregnet til at bevæge og fjerne små og lette genstande, som sidder løst. Ved for stor belastning kan inspektionskameraet eller hjælpemidlerne blive beskadiget.