# Technische gegevens

Digitale inspectiecamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominale spanning
met accu | V= | 10,8/12
met batterijen | V= | 6
Batterijen (alkaline) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relatieve luchtvochtigheid | % | 5–95A)
Lengte camerakabel | m | 1,2
Kleinste buigradius camerakabel | mm | 25
Diameter camerakop | mm | 8,5
Resolutie display |  | 320 × 240
Gebruiksduur ca. | h | 2B)/6C)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | mm | 217 × 90 × 49
Omgevingsomstandigheden
aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruikD) | °C | –10 ... +50
toegestane omgevingstemperatuur bij opslag zonder accu | °C | –20 ... +70
toegestane omgevingstemperatuur bij opslag met accu | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 12...

A)

  vrij van bedauwing

B)

  met batterijen

C)

  met accu bij 100% helderheid van de lamp in de camerakop

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C