# Ibrugtagning

##

Åbn det øverste dæksel (10), og skub Micro-SD-kortet (20) ind i rummet (11), indtil det stopper. Luk det øverste dæksel igen.

##

For at tænde inspektionskameraet skal du trykke på tænd/sluk-knappen (3). Startskærmbilledet vises et kort øjeblik på displayet (9).

Bemærk: Hvis kamerakablet ikke er monteret, når du tænder inspektionskameraet, vises der en fejlmeddelelse på displayet.

For at slukke inspektionskameraet skal du trykke på tænd/sluk-knappen (3) igen.

Hvis der ikke trykkes på nogen knap på inspektionskameraet, slukkes det automatisk efter udløbet af den indstillede periode (k).

##

For at opnå et klarere kamerabillede kan du tænde lyset (15) i kamerahovedet og indstille lysstyrken.

Lysstyrken kan indstilles i fire trin (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

For at tænde kameralyset (15) og for at øge lysstyrken skal du trykke flere gange på knappen til lys/lysstyrke (7), indtil den ønskede lysstyrke er nået.

- Du må ikke kigge direkte ind i lyset (15) og ikke rette lyset mod andre personer. Lyset kan føre til blænding.

For at reducere lysstyrken og slukke kameralyset (15) skal du trykke flere gange på knappen til lys/lysstyrke (7), indtil den ønskede lysstyrke er nået, eller lyset er slukket.

##

Ved at trykke kort på knappen til forstørrelse (2) kan du forstørre billede på displayet 1,5 gang eller 2 ganger.

##

Med knappen Up is Up™ (5) kan du rotere billedet, så "øverst" også vises som øverst på displayet.

Bemærk: Begrænset funktion, hvis spejlet er monteret (25), og/eller kamerakablet er placeret lodret (13)

##

Med knappen til skift mellem foto- og videotilstand (8) kan du skifte mellem foto- og videotilstand. Den indstillede optagelsestilstand (a) vises på statuslinjen (b).

Med udløserknappen til foto eller video (6) tager du et billede eller starter og afslutter en videoptagelse afhængigt af tilstanden.

##

Med knappen (4) bliver en anden funktion (sammen med visningen på displayet over) tilknyttet knapperne (8), (7), (5) og (4) (2. niveau). Brug disse knapper som vist på displayet.

Hvis du trykker kort på knappen (4), åbnes galleritilstand. Hvis du trykker på knappen (4), kan du se billede i fuldskærmsvisning, og hvis du trykker på knappen (6), kan du afspille en video.

Hvis du trykker længe på knappen (4), åbner du tilstanden for indstillinger. Mulige indstillinger:

- Visning med farver (rød prik)/sort/hvid-visning (grøn prik) (h)
- Lysstyrke på displayet (i)
- Dato/klokkeslæt (j)
- Auto Off-funktion: Tid uden aktivitet på inspektionskameraet, før det slukkes (k)
- Tilkoblingstid for lys på display (l)
- Konfiguration af hukommelse/formatering af Micro-SD-kort (m)

##

Statuslinjen (b) vises på displayet i ca. 2 sekunder efter hvert knaptryk. Den viser:

- Den indstillede optagetilstand (a)
- Dato og klokkeslæt
- Den indstillede forstørrelse (c)
- Den indstillede lysstyrke (i)
- Akkuens/batteriernes ladeniveau (e)

##

Overførsel af billeder og videoer er kun mulig, når Micro-SD-kort (20) er isat.

Inspektionskameraet kan sluttes til en computer via et Micro-USB-kabel (19), så der kan overføres billeder og videoer.

Bemærk: USB-interfacet kan ikke bruges i forbindelse med Apple-produkter (f.eks MacBook). Dataoverførsel fungerer i disse tilfælde kun med Micro-SD-kortet.

Inspektionskameraet viser et symbol på displayet for at angive, at der er tilsluttet en computer.

Inspektionskameraet vises som et eksternt drev på computeren.

Akkuen til inspektionskameraet kan ikke oplades via porten (12).

##

Åbn den øverste dæksel (10), og sæt Micro-USB-kablet (19) rigtigt i porten (12).

Når alle data er overført, fjerne du Micro-USB-kablet igen og lukker det øverste dæksel.