# 사용 방법

검사하고자 하는 환경을 점검하고, 특히 장애물 또는 위험 부위가 없는지 확인하십시오.

카메라 케이블 (13) 을 굽혀서 카메라 헤드가 검사해야 할 환경에 잘 들어갈 수 있게 하십시오. 카메라 케이블을 조심스럽게 끼우십시오.

카메라 라이트의 (15) 밝기를 조정하여 화면이 잘 보이도록 하십시오. 예를 들어 물건 반사가 너무 심한 경우 조명을 줄여야 화면이 더 잘 보입니다.

검사해야 할 물체가 날카롭지 않게 표시되는 경우, 카메라 헤드 (14) 와 물건 사이의 간격을 좁히거나 넓히십시오.

##

충전용 배터리를 습기와 물로 부터 보호하십시오.

배터리를 −20 °C ~ 50 °C의 온도 범위에서만 보관하십시오. 예를 들면 배터리를 여름에 자동차 안에 두지 마십시오.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다.

처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

##

| 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
디스플레이의 오류 표시
| 카메라 케이블이 장착되지 않음 | 카메라 케이블을 장착하십시오.
| Micro-SD 카드가 끼워지지 않았거나 또는 제대로 끼워지지 않음 | Micro-SD 카드를 끝까지 밀어 넣으십시오.