# Початок роботи

##

Відкрийте верхню кришку (10) і зсуньте Micro-SD-карту (20) до упору в слот (11). Знову закрийте верхню кришку.

##

Щоб увімкнути відеоскоп, натисніть на вимикач (3). На дисплеї (9) на короткий час відобразиться початковий екран.

Вказівка. Якщо при вмиканні не монтований кабель камери, на дисплеї відображається повідомлення про помилку.

Щоб вимкнути відеоскоп, натисніть на вимикач (3).

Якщо на відеоскопі не натискаються будь-які кнопки, після завершення налаштованого часу (k) автоматично.

##

Щоб зробити зображення з камери яскравішим, можна увімкнути лампочки (15) у основній частині камери і відрегулювати яскравість.

Яскравість можна налаштовувати на 4 рівнях (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Натискайте для увімкнення світла камери (15) і для збільшення яскравості кнопку Освітлення/яскравість (7), доки не буде досягнута бажана яскравість.

- Не дивіться на пряме світло (15) і не спрямовуйте світло на інших людей. Світло лампи може пошкодити очі.

Натисніть, щоб зменшити яскравість та для вимикання світла камери (15) кнопку Освітлення/Яскравість (7), доки не буде досягнута бажана яскравість або світло вимкнеться.

##

Коротке натискання на кнопку збільшення (2) дозволяє збільшити зображення на дисплеї у 1,5 або 2 рази.

##

Кнопкою Up is Up™ (5) обертайте зображення так, щоб «вгорі» також відображалося вгорі на дисплеї.

Вказівка. Обмежена функція при монтованому дзеркалі (25) та/або при вертикальному вирівнювання кабелю камери (13)

##

Кнопкою для перемикання між режимами фото або відео (8) перемикайтеся між режимами фото або відео. Поточний налаштований режим запису (a) відображається у рядку стану (b).

Пусковою кнопкою для запису фото або відео (6) зробіть у відповідному режиму фото або запустіть та завершіть відеозапис.

##

Натисканням кнопки (4) кнопкам (8), (7), (5) і (4) присвоюється інша функція (відповідно до відображення на дисплеї вище) (2-й рівень). Використовуйте ці кнопки відповідно до відображення на дисплеї.

Коротким натисканням кнопки (4) відкривається режим галереї. Натисканням кнопки (4) можна побачити зображення на весь екран, а натисканням кнопки (6) відтворити відео.

Тривалим натисканням на кнопку (4) відкривається режим налаштувань. Можливі наступні налаштування:

- Кольорове відтворення (червона крапка)/чорно-біле відтворення (зелена крапка) (h)
- Яскравість дисплея (i)
- Дата/час (j)
- Функція Auto-Off: тривалість неактивності відеоскопа, після якої він вимикається (k)
- Тривалість освітлення дисплея (l)
- Зайняте місце/форматування на Micro-SD-карті (m)

##

Рядок стану (b) відображається на дисплеї протягом прибл. 2 секунд після кожного натискання кнопки. На ньому відображається:

- Налаштований режим запису (a)
- Дата і час,
- Налаштоване збільшення (c)
- Налаштована яскравість (i)
- Стан заряду акумуляторів/батарей (e)

##

Перенесення зображень та відео можливе лише зі вставленою Micro-SD-картою (20).

Відеоскоп можна з'єднати через кабель Micro-USB (19) з комп'ютером, щоб переносити зображення і відео.

Вказівка: USB-інтерфейс не можна використовувати у поєднанні з продуктами Apple (наприклад MacBook). Передача даних працює у цьому випадку лише через Micro-SD-карту.

Відеоскоп показує символом на дисплеї, що він з'єднаний з комп'ютером.

На комп'ютері відеоскоп відображається як зовнішній диск.

Акумулятор відеоскопа не можна заряджати через роз'єм (12).

##

Відкрийте верхню кришку (10) і вставте кабель Micro-USB (19) відповідно до положення у роз'єм (12).

Після передачі даних приберіть кабель Micro-USB і знову закрийте верхню кришку.