# Första användningen

##

Öppna det övre skyddet (10) och skjut in Micro-SD-kortet (20) till anslag i läsaren (11). Stäng det övre skyddet igen.

##

För att slå på inspektionskameran trycker du på på-/av-knappen (3). På displayen (9) visas startskärmen kort.

Observera: om kamerakabeln inte är monterad vid påslagning av visas ett felmeddelande på displayen.

För att stänga av inspektionskameran trycker du på på-/av-knappen (3) igen.

Om ingen knapp trycks in på inspektionskameran stängs den av automatiskt efter inställd tid (k).

##

För att göra kamerabilden ljusare kan du tända lampan (15) i kamerahuvudet och reglera ljusstyrkan.

Ljusstyrkan kan ställas in i fyra steg (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

För att tända kameralampan (15) och för att öka ljusstyrkan trycker du på knappen Belysning/ljusstyrka (7) tills önskad ljusstyrka har uppnåtts.

- Titta inte direkt in i lampan (15) och rikta den inte mot andra personer. Ljuset kan blända ögonen.

För att minska ljusstyrkan och för att stänga av kameralampan (15) trycker du på knappen Belysning/ljusstyrka (7) tills önskad ljusstyrka har uppnåtts eller lampan har slocknat.

##

Genom ett kort tryck på knappen Förstoring (2) kan du förstora bilden på displayen 1,5× eller 2×.

##

Rotera bilden med knappen Up is Up™ (5) så att ”upptill” visas upptill på displayen.

Observera: begränsad funktion vid monterad spegel (25) och/eller vid vertikal inriktning av kamerakabeln (13)

##

Med knappen för att växla mellan foto- och videoläge (8) kan du växla mellan foto- och videoläge. Inställt läge (a) visas i statusraden (b).

Med knappen Utlösare för att ta foto/spela in video (6) tar du en bild resp. startar eller stoppar en videoinspelning.

##

Med ett tryck på knappen (4) tilldelas knapparna (8), (7), (5) och (4) en annan funktion (motsvarande visningen på displayen över) (nivå 2). Använd dessa knappar enligt indikeringen på displayen.

Genom ett kort tryck på knappen (4) öppnas galleriläget. Genom ett tryck på knappen (4) kan du se bilden i full skärmstorlek och med ett tryck på knappen (6) spela upp en video.

Genom ett långt tryck på knappen (4) öppnas Läge inställningar. Följande inställningar är möjliga:

- Färgåtergivning (röd punkt)/svart/vitt (grön punkt) (h)
- Displayens ljusstyrka (i)
- Datum/klockslag (j)
- Auto-Off-funktion: varaktighet efter vilken inspektionskameran stängs av vid ineffektivitet (k)
- Varaktighet displaybelysning (l)
- Innehåll/formatering av Micro-SD-kortet (m)

##

Statusraden (b) visas i ca. 2 sekunder på displayen efter varje knapptryck. Den visar:

- Inställt läge (a)
- Datum och klockslag
- Inställd förstoring (c)
- Inställd ljusstyrka (i)
- Batteriets/batteriernas laddningsnivå (e)

##

Överföring av bilder och videor är endast möjligt med isatt Micro-SD-kort (20).

Inspektionskameran kan anslutas till en dator via Micro-USB-kabeln (19) för överföring av bilder och videor.

Observera: USB-porten kan inte användas tillsammans med Apple-produkter (t.ex. MacBook). Dataöverföringen kan i detta fall endast göras med Micro-SD-kort.

Inspektionskameran visar med en symbol på displayen att den är ansluten till en dator.

På datorn visas inspektionskameran som extern disk.

Inspektionskamerans batteri kan inte laddas via anslutningen (12).

##

Öppna det övre skyddet (10) och sätt in Micro-USB-kabeln (19) i rätt position i anslutningen (12).

Efter överföringen, ta bort Micro-USB-kabel och stäng det övre skyddet igen.