# Живлення

Відеоскоп може працювати від звичайних батарейок або від літієво-іонної акумуляторної батареї Bosch.

## Експлуатація з перехідником для батарейок (див. мал. A)

Батарейки потрібно встромляти у перехідник для батарейок.

- Перехідник для батарейок призначений винятково для використання з передбаченим для цього відеоскопом Bosch, і його використання в електроінструментах забороняється.

Щоб вставити батарейки, посуньте кожух (26) перехідника для батарейок в секцію для акумуляторної батареї (28). Встановіть батарейки відповідно до малюнку на кришці (27) в корпус. Насуньте кришку на корпус, поки вона не зайде відчутно у зачеплення і врівень з ручкою відеоскопа.

Щоб вийняти батарейки, натисніть на кнопки розблокування (18) кришки (27) і зніміть кришку. Вийміть розташований усередині кожух (26) з секції (28).

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

- Виймайте батарейки з інспекційної камери, якщо тривалий час не будете користуватися нею. При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.

## Експлуатація з акумуляторами (див. мал. B)

- Використовуйте лише зарядні пристрої, зазначені в технічних даних. Лише на ці зарядні пристрої розрахований літій-іонний акумулятор, що використовується у вашому відеоскопі.

Вказівка: Використання акумуляторних батарей, що не є призначеними для цього відеоскопа, може спричинити перебої у роботі або пошкодження відеоскопа.

Вказівка: Акумуляторна батарея постачається частково зарядженою. Щоб акумуляторна батарея могла реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з інструментом, акумулятор треба повністю зарядити.

Літієво-іонний акумулятор можна заряджати коли завгодно, це не скорочує його експлуа‌таційний ресурс. Переривання процесу заряджання не пошкоджує акумулятор.

Щоб встановити заряджений акумулятор (17), просувайте його у секцію (28), поки він не зайде відчутно у зачеплення і не буде розташований урівень з відеоскопом.

Щоб вийняти акумулятор (17), натисніть кнопки розблокування (18) і вийміть акумулятор із секції (28). Не застосовуйте при цьому силу.