# Funcionamiento

- Proteja el aparato portátil (1) y el acumulador (17) ante la humedad y la irradiación solar directa. El cable de la cámara y el cabezal de la cámara son impermeables cuando se montan correctamente. No obstante, el aparato portátil y el acumulador no están protegidos contra el agua; en caso del contacto con el agua existe el riesgo de una descarga eléctrica o daño.

- No utilice la cámara de inspección si el lente del cabezal de la cámara (14) está empañado. Conecte la cámara de inspección recién una vez que se haya evaporado la humedad. En caso contrario se puede dañar la cámara de inspección.

- La lámpara (15) conectada puede calentarse durante el funcionamiento. No toque la lámpara para evitar quemaduras.

- No exponga la cámara de inspección a temperaturas extremas o fluctuaciones de temperatura. No los deje p. ej. durante un tiempo prolongado en el automóvil. En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje que se estabilice primero la temperatura de la cámara de inspección antes de la puesta en servicio.

Puesta en servicio
Instrucciones para la ‌operación