# Tekniska data

Digital inspektionskamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Märkspänning
Med batterienhet | V= | 10,8/12
Med batterier | V= | 6
Batterier (alkalisk/mangan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relativ luftfuktighet | % | 5–95A)
Längd kamerakabel | m | 1,2
Minsta böjradie kamerakabel | mm | 25
Diameter kamerahuvud | mm | 8,5
Upplösning display |  | 320 × 240
Drifttid ca. | h | 2B)/6C)
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Mått (längd × bredd × höjd) | mm | 217 × 90 × 49
Omgivningsvillkor
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) | °C | –10 ... +50
Tillåten omgivningstemperatur vid förvaring utan batteri | °C | –20 ... +70
Tillåten omgivningstemperatur vid förvaring med batteri | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 12...

A)

  Kondensfri

B)

  Med batterier

C)

  Med batteri vid 100 % ljusstyrka hos lampan i kamerahuvudet

D)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C