# Uvedení do provozu

##

Otevřete horní kryt (10) a zasuňte Micro-SD kartu (20) až nadoraz do slotu (11). Znovu zavřete horní kryt.

##

Pro zapnutí kontrolní kamery stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (3). Na displeji (9) se na krátkou chvíli zobrazí úvodní obrazovka.

Upozornění: Pokud při zapnutí není namontovaný kabel kamery, zobrazí se na displeji chybové hlášení.

Pro vypnutí kontrolní kamery znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (3).

Když na kontrolní kameře nestisknete žádné tlačítko, po uplynutí nastavené doby (k) se automaticky vypne.

##

Pro osvětlení obrazu kamery můžete zapnout světlo (15) v hlavě kamery a regulovat jas.

Jas lze nastavit ve 4 stupních (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Pro zapnutí světla kamery (15) a zesílení jasu stiskněte tlačítko osvětlení/jasu (7) tolikrát, dokud nebude dosaženo požadovaného jasu.

- Nedívejte se přímo do světla (15) a nemiřte světlo proti jiným osobám. Světlo může způsobit oslnění.

Pro snížení jasu a pro vypnutí světla kamery (15) stiskněte tlačítko osvětlení/jasu (7) tolikrát, dokud nebude dosaženo požadovaného jasu, resp. dokud se světlo nevypne.

##

Krátkým stisknutím tlačítka zvětšení (2) můžete 1,5krát nebo 2krát zvětšit obraz na displeji.

##

Pomocí tlačítka Up is Up™ (5) otočte obrázek tak, aby „nahoře“ bylo nahoře i na displeji.

Upozornění: omezená funkce při namontovaném zrcátku (25) a/nebo při vertikálním směru kabelu kamery (13)

##

Pomocí tlačítka pro přepínání mezi režimem fotografování a videa (8) můžete přepínat mezi režimem fotografování a videa. Aktuálně nastavený režim (a) se zobrazí na stavové liště (b).

Pomocí tlačítka spouště fotografování nebo nahrávání videa (6) můžete v příslušném režimu fotografovat, resp. spustit a ukončit nahrávání videa.

##

Stisknutím tlačítka (4) se tlačítkům (8), (7), (5) a (4) přiřadí jiná funkce (podle zobrazení na displeji nad nimi) (2. úroveň). Používejte tato tlačítka podle zobrazení na displeji.

Krátkým stisknutím tlačítka (4) se otevře režim galerie. Po stisknutí tlačítka (4) uvidíte obrázek v zobrazení na celém displeji a stisknutím tlačítka (6) spustíte přehrávání videa.

Dlouhým stisknutím tlačítka (4) se otevře režim nastavení. Jsou možná následující nastavení:

- barevné zobrazení (červená tečka)/černobílé zobrazení (zelená tečka) (h)
- jas displeje (i)
- datum/čas (j)
- funkce Auto-Off: Doba, po které se kontrolní kamera vypne, když není aktivní (k)
- doba osvětlení displeje (l)
- naplnění paměti/formátování Micro-SD karty (m)

##

Stavová lišta (b) se na displeji zobrazí po každém stisknutí tlačítka na cca 2 s. Ukazuje:

- nastavený režim záznamu (a)
- datum a čas
- nastavené zvětšení (c),
- nastavený jas (i)
- stav nabití akumulátoru/baterií (e)

##

Přenášení obrázků a videí je možné jen s vloženou Micro-SD kartou (20).

Kontrolní kameru lze pomocí Micro-USB kabelu (19) spojit s počítačem pro přenos obrázků a videí.

Upozornění: USB rozhraní nelze používat ve spojení s výrobky Apple (např. MacBook). Přenos dat v tomto případě funguje jen přes Micro-SD kartu.

Symbol na displeji kontrolní kamery informuje, že je spojená s počítačem.

Na počítači se kontrolní kamera zobrazí jako externí jednotka.

Akumulátor kontrolní kamery nelze nabíjet přes přípojku (12).

##

Otevřete horní kryt (10) a zapojte Micro-USB kabel (19) ve správném směru do přípojky (12).

Po přenosu dat Micro-USB kabel odpojte a horní kryt znovu zavřete.