# Zasilanie

Kamerę inspekcyjną można eksploatować przy zastosowaniu ogólnodostępnych w handlu baterii lub przy użyciu akumulatora litowo-jonowego firmy Bosch.

## Praca przy użyciu adaptera do baterii (zob. rys. A)

Baterie należy umieścić we wnęce na baterie.

- Adapter do baterii przewidziany został do użytku wyłącznie w określonych kamerach inspekcyjnych firmy Bosch i nie wolno go stosować w elektronarzędziach.

Aby włożyć baterie, należy wsunąć obudowę (26) adaptera do baterii we wnękę (28). Umieścić baterie w obudowie zgodnie ze schematem na pokrywce (27). Nasunąć pokrywkę na wnękę, aż zostanie w wyczuwalny sposób zablokowana i znajdzie się na równi z uchwytem kamery inspekcyjnej.

Aby wyjąć baterie, należy nacisnąć przyciski odblokowujące (18) pokrywki (27), a następnie zdjąć pokrywkę. Wyjąć znajdującą się wewnątrz obudowę (26) z wnęki (28).

Baterie należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

- Jeżeli kamera inspekcyjna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Baterie, które są przez dłuższy czas przechowywane, mogą ulec korozji i samorozładowaniu.

## Praca przy użyciu akumulatora (zob. rys. B)

- Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszcze‌gólnione w danych technicznych. Tylko te ładowarki są dopasowane do akumulatora litowo-jonowego zastosowanego w Państwa kamerze inspekcyjnej.

Wskazówka: Użycie niedostosowanych do danej kamery inspekcyjnej akumulatorów może prowadzić do niewłaściwego działania lub do uszkodzenia kamery inspekcyjnej.

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyższej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Aby włożyć naładowany akumulator (17), należy wsunąć go we wnękę (28), aż zostanie w wyczuwalny sposób zablokowany i znajdzie się na równi z uchwytem kamery inspekcyjnej.

Aby wyjąć akumulator (17), należy nacisnąć przyciski odblokowujące (18) i wyjąć akumulator z wnęki (28). Nie należy przy tym używać siły.