# ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของกล้องตรวจจับที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

(1) | อุปกรณ์พกพา
(2) | ปุ่มขยาย
(3) | ปุ่มเปิด/ปิด
(4) | ปุ่มแกลเลอรี/การตั้งค่า (ระดับที่ 1) ปุ่มตกลง/ลบ (ระดับที่ 2)
(5) | ปุ่ม Up is Up™ (ระดับที่ 1) ปุ่มเลื่อนไปข้างหน้า (ระดับที่ 2)
(6) | ชัดเตอร์สำหรับการบันทึกภาพถ่าย หรือวิดีโอ หรือเล่นวิดีโอ (โหมดแกลเลอรี)
(7) | ปุ่มปุ่มส่องสว่าง/ความสว่าง (ระดับที่ 1) ปุ่มเลื่อนกลับ (ระดับที่ 2)
(8) | ปุ่มเพื่อสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ (ระดับที่ 1) ปุ่มย้อนกลับ (ระดับที่ 2)
(9) | จอแสดงผล
(10) | ฝาครอบด้านบน
(11) | สล็อตสำหรับการ์ดไมโคร SD
(12) | พอร์ตสำหรับสายไมโคร USB
(13) | สายกล้อง
(14) | หัวกล้อง
(15) | ไฟในหัวกล้อง
(16) | เลนส์กล้อง
(17) | แบตเตอรี่แพ็คA)
(18) | แป้นปลดล็อค
(19) | สายไมโคร USB
(20) | การ์ดไมโคร SD
(21) | พอร์ตเชื่อมต่อกล้อง
(22) | ตัวล็อคสายกล้อง
(23) | แม่เหล็ก
(24) | ตะขอ
(25) | กระจก
(26) | ปลอกหุ้มแบตเตอรี่อะแดปเตอร์
(27) | ฝาปิดแบตเตอรี่อะแดปเตอร์
(28) | ช่องใส่

A)

  อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌แสดงภาพ‌หรือ‌อธิบาย‌ไม่รวม‌อยู่ใน‌การจัด‌ส่ง‌มาตรฐาน กรุณา‌ดู‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ใน‌รายการ‌แสดง‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของเรา

## ส่วนประกอบการแสดงผล (เลือก)

(a) | ภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งปรับไว้
(b) | แถบสถานะ
(c) | ปุ่มขยายซึ่งปรับไว้
(d) | ปุ่มไฟส่องสว่าง/ปุ่มปรับความสว่างซึ่งปรับไว้
(e) | สถานะแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่
(f) | ไอคอนเพื่อสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ
(g) | ไอคอนสำหรับโหมดแกลเลอรี/โหมดการตั้งค่า
(h) | การสลับระหว่างการสร้างสีและการสร้างภาพขาวดำ
(i) | การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล
(j) | การตั้งวันที่/เวลา
(k) | การตั้งค่าระยะเวลาของการปิดอัตโนมัติ (ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ)
(l) | การตั้งระยะเวลาการส่องสว่างของจอแสดงผล
(m) | การใช้หน่วยความจำปัจจุบันของการ์ดไมโคร SD