# Data teknis

Kamera inspeksi digital |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Tegangan nominal
Dengan baterai | V= | 10,8/12
Dengan baterai | V= | 6
Baterai (alkali) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Kelembapan relatif | % | 5–95A)
Panjang kabel kamera | m | 1,2
Radius lentur terkecil dari kabel kamera | mm | 25
Diameter kepala kamera | mm | 8,5
Resolusi display |  | 320 × 240
Durasi pengoperasian sekitar | h | 2B)/6C)
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | mm | 217 × 90 × 49
Kondisi sekitar
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianD) | °C | –10 ... +50
Suhu sekitar yang diizinkan saat penyimpanan tanpa baterai | °C | –20 ... +70
Suhu sekitar yang diizinkan saat penyimpanan dengan baterai | °C | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan |  | GAL 12...

A)

  Bebas dari kondensasi

B)

  Dengan baterai

C)

  Dengan baterai pada kecerahan lampu 100% pada kepala kamera

D)

  daya terbatas pada suhu <0 °C