# Peilin, magneetin tai koukun asentaminen (katso kuva E)

Peilin (25), magneetin (23) ja koukun (24) voi asentaa kamerapäähän (14) apuvälineeksi.

Työnnä yksi kolmesta apuvälineestä kuvan esimerkin mukaisesti kamerapään (14) syvennyksen pohjaan asti.

Huomautus: magneetti (23) ja koukku (24) soveltuvat vain irtonaisten, pienten ja keveiden esineiden siirtämiseen ja poistamiseen. Jos vedät liian voimakkaasti, tarkastuskamera tai apuväline voivat vahingoittua.