# Kasutuselevõtt

##

Avage ülemine kate (10) ja lükake Micro-SD-kaart (20) kuni piirajani pessa (11). Sulgege jälle ülemine kate.

##

Kontrollkaamera sisselülitamiseks vajutage sisse-väljalülitusnuppu (3). Ekraanil (9) kuvatakse lühikest aega avakuva.

Märkus. Kui kaamerakaabel ei ole sisselülitamise ajal paigaldatud, kuvatakse ekraanil veateade.

Kontrollkaamera väljalülitamiseks vajutage sisse-väljalülitusnuppu (3).

Kui kontrollkaameral mitte ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub see pärast seadistatud aja (k) möödumist automaatselt välja.

##

Kaamerapildi heledamaks muutmiseks võite kaamerapea valgusti (15) sisse lülitada ja heledust reguleerida.

Heledust saab reguleerida neljas astmes (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Kaameravalgusti (15) sisselülitamiseks ja heleduse suurendamiseks vajutage valgusti/heleduse nuppu (7) nii kaua, kuni saavutate soovitud heleduse.

- Ärge vaadake valgustisse (15) ning ärge suunake seda teistele inimestele. Valgusti valgus võib silmi pimestada.

Heleduse vähendamiseks ja kaameravalgusti (15) väljalülitamiseks vajutage valgusti/heleduse nuppu (7) nii kaua, kuni saavutate soovitud heleduse või kuni valgusti lülitub välja.

##

Vajutades lühidalt suurendusnuppu (2) saate ekraanil olevat pilti 1,5 korda või 2 korda suurendada.

##

Nupuga Up is Up™ (5) saab pilti nii keerata, et ülemist osa kuvatakse ka ekraanil üleval.

Märkus. Peegli (25) kasutamisel ja/või kaamerakaabli (13) vertikaalse paigutuse korral võib kasutatavus olla piiratud

##

Foto- ja videorežiimi vahel lülitamise nupuga (8) saab lülitada foto- ja videorežiimi vahel. Seadistatud salvestusrežiimi (a) kuvatakse (b).

Fotode või video tegemise nupuga (6) saab teha vastavas režiimis foto või käivitada ja lõpetada video salvestamise.

##

Nupu (4) vajutamisega määratakse nuppudele (8), (7), (5) ja (4) teine funktsioon (vastavalt ekraanil selle kohal kuvatavale sümbolile) (2. tasand). Kasutage neid nuppe vastavalt ekraanil olevale kuvale.

Nupu (4) lühikese vajutamise järel avaneb galeriirežiim. Nupu (4) vajutamisel saab pilti vaadata täisekraanil ning nupu (6) vajutamisel käivitada video.

Nupu (4) pikalt vajutamisel avaneb Seadete režiim. Võimalikud on järgmised seaded:

- värviline esitus (punane täpp)/mustvalge esitus (roheline täpp) (h)
- ekraani heledus (i)
- kuupäev/kellaaeg (j)
- Auto-Off-funktsioon: kontrollkaamera passiivne aeg, mille järel kaamera lülitub välja (k)
- ekraanivalgustuse kestuse seadistamine (l)
- Micro-SD-kaardi mälumahu kasutus/vormindamine (m)

##

Olekuriba (b) kuvatakse iga nupuvajutuse järel ekraanile u 2 sekundiks. See näitab järgmist:

- seadistatud salvestusrežiim (a)
- kuupäev ja kellaaeg
- seadistatud suurendus (c)
- seadistatud heledus (i)
- akude/patareide laetuse tase (e)

##

Pilte ja videoid saab üle kanda ainult sisestatud Micro-SD-kaardiga (20).

Kontrollkaamerat saab Micro-USB-kaabli (19) abil ühendada arvutiga ning seejärel pilte ja videoid üle kanda.

Märkus: USB-liidest ei saa kasutada Apple'i toodetega (nt MacBookid). Andmete ülekandmine toimib sellisel juhul ainult Micro-SD-kaardiga.

Kontrollkaamera ekraanil olev sümbol näitab, kas kaamera on arvutiga ühendatud.

Arvutis kuvatakse kontrollkaamerat välise kettana.

Kontrollkaamera akut ei saa liidese (12) kaudu laadida.

##

Avage ülemine kate (10) ja ühendage Micro-USB-kaabel (19) õiges asendis liitmikusse (12).

Pärast andmete ülekandmist eemaldage Micro-USB-kaabel ja sulgege uuesti ülemine kate.