# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung der Inspektionskamera auf den Grafikseiten.

(1) | Handgerät
(2) | Taste Vergrößerung
(3) | Ein-/Aus-Taste
(4) | Taste Galerie/Einstellungen (1. Ebene) Taste OK/Löschen (2. Ebene)
(5) | Taste Up is Up™ (1. Ebene) Taste zum Vorwärtsblättern (2. Ebene)
(6) | Auslöser für Foto- oder Videoaufnahme oder Video abspielen (Galeriemodus)
(7) | Taste Beleuchtung/Helligkeit (1. Ebene) Taste zum Rückwärtsblättern (2. Ebene)
(8) | Taste zum Umschalten zwischen Foto- oder Videomodus (1. Ebene) Taste Zurück (2. Ebene)
(9) | Display
(10) | Obere Abdeckung
(11) | Slot für Micro-SD-Karte
(12) | Anschluss für Micro-USB-Kabel
(13) | Kamerakabel
(14) | Kamerakopf
(15) | Leuchte im Kamerakopf
(16) | Kameralinse
(17) | AkkuA)
(18) | Entriegelungstaste
(19) | Micro-USB-Kabel
(20) | Micro-SD-Karte
(21) | Kameraanschluss
(22) | Arretierung Kamerakabel
(23) | Magnet
(24) | Haken
(25) | Spiegel
(26) | Hülle Batterieadapter
(27) | Verschlusskappe Batterieadapter
(28) | Schacht

A)

  Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

## Anzeigenelemente (Auswahl)

(a) | eingestellter Foto- oder Videomodus
(b) | Statusleiste
(c) | eingestellte Vergrößerung
(d) | eingestellte Beleuchtung/Helligkeit
(e) | Ladezustand Akku/Batterien
(f) | Symbol für Umschaltung zwischen Foto- oder Videomodus
(g) | Symbol für Galeriemodus/Modus Einstellungen
(h) | Umschaltung Farbwiedergabe/Schwarz-Weiß-Wiedergabe
(i) | Einstellung Helligkeit des Displays
(j) | Einstellung Datum/Uhrzeit
(k) | Einstellung Zeitdauer der automatischen Abschaltung (Auto-Off-Funktion)
(l) | Einstellung Beleuchtungsdauer des Displays
(m) | Aktuelle Speicherbelegung der Micro-SD-Karte