# Montar el espejo, el imán o el gancho (ver figura E)

El espejo (25), el imán (23) y el gancho (24) se pueden montar como medios auxiliares en el cabezal de cámara (14).

Deslice uno de los 3 medios auxiliares hasta el tope en la abertura del cabezal de cámara (14), como se representa en la figura.

Indicación: El imán (23) y el gancho (24) sólo son adecuados para mover y retirar objetos sueltos, pequeños y livianos. En caso de una tensión excesiva, se puede dañar la cámara de inspección o el medio auxiliar.