# Montere speil, magnet eller krok (se bilde E)

Speilet (25), magneten (23) og kroken (24) kan monteres som hjelpemidler på kamerahodet (14).

Skyv ett av de tre hjelpemidlene på utsparingen på kamerahodet (14) til de stopper, som vist på bildet.

Merknad: Magneten (23) og kroken (24) er bare egnet til å bevege og fjerne små og lette gjenstander som sitter løst. Ved for stor belastning kan inspeksjonskameraet eller hjelpemidlet bli skadet.