# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu kamery inspekcyjnej na stronach graficznych.

(1) | Urządzenie ręczne
(2) | Przycisk powiększenia
(3) | Włącznik/wyłącznik
(4) | Przycisk galerii/ustawień (1. poziom) Przycisk OK/usuwania (2. poziom)
(5) | Przycisk Up is Up™ (1. poziom) Przycisk przeglądania do przodu (2. poziom)
(6) | Wyzwalacz do wykonywania zdjęć lub rejestracji wideo oraz do odtwarzania wideo (tryb galerii)
(7) | Przycisk oświetlenia/regulacji jasności (1. poziom) Przycisk przeglądania do tyłu (2. poziom)
(8) | Przycisk do przełączania trybu foto i wideo (1. poziom) Przycisk powrotu (2. poziom)
(9) | Wyświetlacz
(10) | Górna osłona
(11) | Gniazdo karty Micro-SD
(12) | Przyłącze przewodu Micro-USB
(13) | Przewód kamery
(14) | Głowica kamery
(15) | Oświetlenie w głowicy kamery
(16) | Soczewka kamery
(17) | AkumulatorA)
(18) | Przycisk odblokowujący
(19) | Przewód Micro-USB
(20) | Karta Micro-SD
(21) | Przyłącze kamery
(22) | Blokada przewodu kamery
(23) | Magnes
(24) | Hak
(25) | Lusterko
(26) | Obudowa adaptera do baterii
(27) | Pokrywka adaptera do baterii
(28) | Wnęka

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

## Wskazania (wybrane)

(a) | Ustawiony tryb foto lub wideo
(b) | Pasek stanu
(c) | Ustawione powiększenie
(d) | Włączone oświetlenie/ustawiona jasność
(e) | Stan naładowania akumulatora/baterii
(f) | Symbol przełączania pomiędzy trybem foto i wideo
(g) | Symbol trybu galerii/trybu ustawień
(h) | Przełączanie odtwarzania w kolorze/czerni-bieli
(i) | Ustawienie jasności wyświetlacza
(j) | Ustawienie daty/godziny
(k) | Ustawienie czasu automatycznego wyłączania (funkcja Auto-Off)
(l) | Ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza
(m) | Aktualny stan wykorzystania miejsca na karcie Micro SD