# Tehnički podaci

Digitalna inspekcijska kamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nazivni napon
S aku-baterijom | V= | 10,8/12
S baterijama | V= | 6
Baterije (alkalno-manganske) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relativna vlažnost zraka | % | 5–95A)
Duljina kabela kamere | m | 1,2
Najmanji radijus savijanja kabela kamere | mm | 25
Promjer glave kamere | mm | 8,5
Rezolucija zaslona |  | 320 × 240
Vrijeme rada cca. | h | 2B)/6C)
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimenzije (duljina × širina × visina) | mm | 217 × 90 × 49
Uvjeti okoline
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) | °C | –10 ... +50
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja bez aku-baterije | °C | –20 ... +70
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja s aku-baterijom | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | GAL 12...

A)

  bez rošenja

B)

  S baterijama

C)

  S aku-baterijom u slučaju 100 % svjetline svjetiljke u glavi kamere

D)

  ograničeni učinak kod temperatura <0 °C