# Пускане в експлоатация

##

Отворете горния капак (10) и вкарайте Micro-SD картата (20) в слота (11) до упор. Отново затворете горния капак.

##

За включване на инспекционната камера натиснете пусковия прекъсвач (3). На дисплея (9) за кратко се изобразява началния екран.

Указание: Ако при включване кабелът за камерата не е монтиран, на дисплея се показва съобщение за грешка.

За изключване на инспекционната камера натиснете пусковия прекъсвач (3).

Ако на инспекционната камера не бъде натиснат бутон, след изтичане на настроения интервал (k) тя се изключва автоматично.

##

За да се изсветли изображението от камерата, можете да включите лампата (15) в главата на камерата и да регулирате яркостта.

Яркостта може да се изменя на 4 степени (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

За включване на лампата на камерата (15) и за увеличаване на яркостта натиснете неколкократно бутона Осветление/яркост (7), докато достигнете желаната яркост.

- Не гледайте директно в лампата (15) и не насочвайте лампата към други хора. Светлината от лампата може да заслепи очите.

Натискайте за намаляване на яркостта и за изключване на лампата на камерата (15) бутона Осветление/яркост (7) дотогава, докато желаната яркост не се достигне, респ. лампата не се изключи.

##

Чрез краткотрайно натискане на бутона Увеличаване (2) можете да увеличите изображението на дисплея 1,5 или 2 пъти.

##

С бутона Up is Up™ (5) завъртате изображението така, че "горе" и на дисплея да е горе.

Указание: ограничена функция при монтирано огледало (25) и/или при вертикално разположение на кабела на камерата (13)

##

С бутона за превключване между фото и видеорежим (8) превключвате между фото и видеорежим. Актуално настроеният режим на заснемане (a) се показва на статусната лента (b).

С бутона Активатор за заснемане на снимки и видео (6) в съответния режим заснемате снимка или започвате и прекратявате запис на видео.

##

С натискане на бутона (4) бутоните (8), (7), (5) и (4) получават друга функция (съгласно изображението на дисплея отгоре) (2. ниво). Използвайте тези бутони в съответствие с изображението на дисплея.

Чрез краткотрайно натискане на бутона (4) се отваря режим галерия. Чрез натискане на бутона (4) можете да видите снимката на целия екран, а чрез натискане на бутона (6) можете да възпроизведете видео.

Чрез продължително натискане на бутона (4) се отваря режим настройки. Възможни са следните настройки:

- Цветно възпроизвеждане (червена точка)/черно-бяло възпроизвеждане (зелена точка) (h)
- Яркост на дисплея (i)
- Дата/час (j)
- Функция автоматично изключване: продължителност на неактивност на инспекционната камера, след която тя се изключва (k)
- Продължителност на осветление на дисплея (l)
- Степен на запълване/форматиране на Micro-SD картата (m)

##

Статусната лента (b) се изобразява на дисплея след всяко натискане на бутон за прибл. 2 s. На нея се показва:

- Настроеният режим на заснемане (a)
- Дата и час
- Настроеното увеличение (c)
- Настроената яркост (i)
- Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия/батериите (e)

##

Прехвърлянето на снимки и видео е възможно само с поставена Micro-SD карта (20).

За прехвърляне на снимки и видео камерата за инспекция може да бъде свързана с компютър с помощта на Micro-USB кабел (19).

Указание: USB интерфейсът не може да се използва заедно с Apple продукти (напр. MacBooks). Предаването на данни функционира в този случай само през Micro-SD картата.

Инспекционната камера показва чрез символ на диспля, че е свързана с комопютър.

На компютъра инспекционната камера се показва като външно дисково устройство.

Акумулаторната батерия на инспекционната камера не може да бъде зареждана през свързването (12).

##

Отворете горния капак (10) и вкарайте Micro-USB кабел (19) в свързването (12) в правилната позиция.

След приключване на прехвърлянето извадете Micro-USB кабела и отново затворете горния капак.