# แหล่งจ่ายไฟฟ้า

กล้องตรวจจับสามารถทำงานกับแบตเตอรี่มาตรฐานที่วางจำหน่ายทั่วไป หรือแบตเตอรี่แพ็คลิเธียม-ไอออนของ Bosch

## การทำงานกับแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ (ดูภาพประกอบ A)

ต้องใส่แบตเตอรี่เข้าในแบตเตอรี่อะแดปเตอร์

- แบตเตอรี่อะแดปเตอร์นี้มีไว้สำหรับใช้ในกล้องตรวจจับ Bosch ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้เท่านั้น และต้องไม่นำมาใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้า

เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ ให้เลื่อนปลอกหุ้ม (26) ของแบตเตอรี่อะแดปเตอร์เข้าในช่องแบตเตอรี่ (28) ใส่แบตเตอรี่เข้าในปลอกหุ้มตามภาพประกอบบนฝาปิด (27) เลื่อนฝาปิดไปบนปลอกหุ้มจนฝาปิดขบเข้าที่อย่างรู้สึกได้และราบเสมอกับด้ามจับของกล้องตรวจจับ

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มปลดล็อค (18) ของฝาปิด (27) และดึงฝาปิดออก ดึงปลอกหุ้มที่อยู่ด้านใน (26) ออกจากช่อง (28)

เปลี่ยน‌แบตเตอรี่‌ทุกก้อน‌พร้อมกัน‌เสมอ โดยใช้‌แบตเตอรี่‌จากผู้ผลิตรายเดียวกัน‌ทั้งหมด‌และ‌มี‌ความจุ‌เท่ากัน‌ทุกก้อน

- เมื่อไม่ใช้งานกล้องตรวจจับเป็นเวลานานต้องถอดแบตเตอรี่ออก แบตเตอรี่สามารถกัดกร่อนในระหว่างเก็บรักษาเป็นเวลานาน และปล่อยประจุออกเองได้

## การทำงานกับแบตเตอรี่แพ็ค (ดูภาพประกอบ B)

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุไว้ในข้อมูลทางเทคนิคนี้เท่านั้น เฉพาะเครื่องชาร์จเหล่านี้เท่านั้นที่เหมาะกับแบตเตอรี่แพ็คลิเธียม ไอออน ที่สามารถใช้กับกล้องตรวจสอบตรวจสอบของท่าน

หมายเหตุ: การใช้แบตเตอรี่แพ็คที่ไม่เหมาะสำหรับกล้องตรวจจับอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่จัดส่งมาถูกชาร์จมาแล้วบางส่วน เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

แบตเตอรี่‌ลิเธียมไอออน สามารถ‌ชาร์จ‌ได้‌ทุก‌เวลา‌โดย‌อายุ‌การใช้งาน‌จะ‌ไม่‌ลดลง การขัด‌จังหวะ‌กระบวน‌การชาร์จ‌ไม่‌ทำให้‌แบตเตอรี่เสียหาย

สำหรับใส่ แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จแล้ว (17) ให้เลื่อนแบตเตอรี่แพ็คเข้าในช่องแบตเตอรี่ (28) จนเข้าล็อคอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับถอด แบตเตอรี่แพ็ค (17) ให้กดปุ่มปลดล็อค (18) และดึงแบตเตอรี่แพ็คออกจากช่องแบตเตอรี่ (28) อย่าใช้กำลังดึง