# Abastecimento de energia

A câmara de inspeção pode ser operada com pilhas convencionais ou com uma bateria de lítio Bosch.

## Funcionamento com adaptador de pilhas (ver figura A)

As pilhas são colocadas no adaptador de pilhas.

- O adaptador de pilhas destina-se exclusivamente a ser usado nas câmaras de inspeção Bosch previstas e não pode ser usada com ferramentas elétricas.

Para colocar as pilhas, empurre o invólucro (26) do adaptador de pilhas para dentro do respetivo compartimento (28). Coloque as pilhas de acordo com a figura na tampa de fecho (27) dentro do invólucro. Faça deslizar a tampa de fecho sobre o invólucro, até que esta encaixe de forma audível e fique nivelada com o punho da câmara de inspeção.

Para remover as pilhas, prima as teclas de desbloqueio (18) da tampa de fecho (27) e retire a mesma. Retire o invólucro interior (26) do compartimento (28).

Substitua sempre todas as pilhas em simultâneo. Utilize apenas pilhas de um fabricante e com a mesma capacidade.

- Retire as pilhas da câmara de inspeção se não for utilizar a mesma durante longos períodos. Em caso de armazenamento prolongado, as pilhas podem ficar corroídas ou descarregar-se automaticamente.

## Funcionamento com bateria (ver figura B)

- Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos. Só estes carregadores são apropriados para as baterias de lítio utilizadas para a sua câmara de inspeção.

Nota: A utilização de baterias não indicadas para a sua câmara de inspeção pode causar falhas de funcionamento ou danos na câmara de inspeção.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para garantir o desempenho máximo da bateria, carregue a bateria totalmente antes da primeira utilização.

A bateria de iões de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

Para colocar a bateria carregada (17), empurre-a para dentro do compartimento (28) até que encaixe de forma audível e fique à face com o punho da câmara de inspeção.

Para remover a bateria (17) prima as teclas de desbloqueio (18) e retire a bateria do respetivo compartimento (28). Não empregue força.