# 投入使用

##

打开上盖板(10)，将Micro-SD卡(20)插入卡槽(11)并推至限位。再次关上上盖板。

##

如要接通检测摄像机，请按压电源开关(3)。在显示屏(9)上将短时显示开始画面。

提示：如果接通时未安装摄像机电缆，则显示屏会显示一条故障信息。

如要关闭检测摄像机，请再次按压电源开关(3)。

如果检测摄像机上没有按下任何按键，摄像机会在设定的时长过后自动关闭(k)。

##

为了提升摄像机成像的亮度，您可以接通摄像机头部的照明灯(15)并调节亮度。

可分4档调节亮度（0 %、25 %、50 %、100 %）。

如需接通摄像机照明灯(15)和提高亮度，请多次按压照明/亮度按键(7)，直至达到所需的亮度。

- 请勿直视照明灯(15)，也不要将照明灯对准其他人员。照明灯的灯光可能会造成眩目。

如需降低亮度和关闭摄像机照明灯(15)，请多次按压照明/亮度按键(7)，直至达到所需的亮度或照明灯关闭。

##

通过短按放大按键(2)，可以将显示屏中的图片放大1.5倍或2倍。

##

利用“Up is Up™”按键 (5)旋转图片，直至“上方”在显示屏中也位于上方。

提示：在安装了镜子(25)和/或摄像机电缆(13)垂直定位的情况下，仅部分功能可用

##

利用照相或摄影模式切换按键(8)，您可以在照相或摄影模式之间切换。当前所设置的拍摄模式(a)将显示在状态栏(b)中。

利用照相或摄影快门按键(6)，您可以在相应模式下拍一张照片或开始和结束一段视频拍摄。

##

通过按压按键(4)，将为按键(8)、(7)、(5)和(4)分配另一个功能（根据显示屏中的显示）（第2层）。请按照显示屏中的显示使用这些按键。

通过短按按键(4)，将打开画廊模式。通过按压按键(4)，您可以以全屏大小查看图片，通过按压按键(6)，您可以播放视频。

通过长按按钮(4)，将打开设置模式。可能有以下设置：

- 彩色显示（红点）/黑白显示（绿点） (h)
- 显示屏亮度(i)
- 日期/时间(j)
- 自动关闭功能：检测摄像机的不活动时长，该时长过后摄像机自动关闭(k)
- 显示屏的照明时长(l)
- Micro-SD卡的存储空间/格式化(m)

##

每次按压该按键，状态栏(b)将在显示屏中显示约2秒。所显示的内容为：

- 设置的拍摄模式(a)
- 日期和时间
- 设置的放大功能(c)
- 设置的亮度(i)
- 充电电池/电池的电量(e)

##

只能通过插入的Micro-SD卡(20)传输图片和视频。

检测摄像机可以通过Micro-USB电缆(19)与计算机相连，以便传输图片和视频。

提示：USB接口无法与Apple产品（例如MacBook）配套使用。在这种情况下，只能通过Micro-SD卡进行数据传输。

检测摄像机通过在显示屏上显示一个图标来表示已与计算机相连接。

在计算机上，检测摄像机将显示为外部驱动器。

检测摄像机充电电池无法通过该接口(12)充电。

##

打开上盖板(10)，将Micro-USB电缆(19)按照正确位置插入接口(12)。

传输完数据后，拔出Micro-USB电缆，再次关上上盖板。