# Üzembe helyezés

##

Nyissa fel a (10) fedelet és tolja be ütközésig a (20) Micro-SD-kártyát a (11) foglalatba. Ismét zárja be a felső fedelet.

##

Az inspekciós kamera bekapcsolásához nyomja meg a (3) be-/kikapcsoló gombot. A (9) kijelzőn rövid időre megjelenik a startképernyő.

Meglegyzés: Ha a bekapcsoláskor nincs felszerelve a kamerakábel, a kijelzőn egy hibaüzenet jelenik meg.

Az inspekciós kamera kikapcsolásához nyomja meg ismét a (3) be-/kikapcsoló gombot.

Ha az inspekciós kamerán nem nyomnak meg egy gombot sem, a beállított (k) időtartam elteltével automatikusan kikapcsolásra kerül.

##

A kamerakép világosabbá tételére be lehet kapcsolni a kamerafejben elhelyezett (15) lámpát és be lehet állítani a fényerőt.

A fényerőt 4 fokozatban lehet beállítani (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

A (15) kameralámpa bekapcsoláshoz és a fényerő növeléséhez nyomja meg annyiszor a (7) gombot, amíg a kívánt fényerő beállításra kerül.

- Ne nézzen bele közvetlenül a (15) lámpába és ne irányítsa más személyekre sem a lámpát. A lámpa fénye vakító hatású lehet.

A fényerő csökkentéshez, illetve a (15) lámpa kikapcsolásához nyomja meg annyiszor a (7) gombot, amíg a kívánt fényerő beállításra, illetve a lámpa kikapcsolásra kerül.

##

A (2) gomb rövid benyomásával a kijelzőn a kép méretét az 1,5-szörösére vagy a 2-szeresére lehet növelni.

##

Forgassa el úgy az ábrát a (5) Up is Up™ gombbal, hogy a "fent" irány az ábrán is fent kerüljön kijelzésre.

Megjegyzés: Korlátozott funkció felszerelt (25) tükör és/vagy a (13) kamerakábel függőleges beállítása esetén.

##

A (8) Fénykép- vagy videó üzemmód átkapcsoló gombbal át lehet kapcsolni a fénykép- és videó-üzemmód között. A pillanatnyilag beállított (a) felvételi üzemmód a (b) állapotsorban kijelzésre kerül.

A (6) Fénykép- vagy videófelvétel vagy videó lejátszás kioldó gombbal a megfelelő üzemmódban egy fényképet lehet felvenni, illetve egy videófelvételt lehet elindítani és leállítani.

##

A (4) gomb megnyomásával a (8), a (7), a (5) és a (4) gombhoz egy másik funkciót (a kijelzőben a gomb feletti ábrázolásnak megfelelően) lehet hozzárendelni (2. szint). Ezeket a gombokat a kijelzőn megjelenő ábrázolásnak megfelelően használja.

A (4) gomb rövid megnyomásával meg lehet nyitni a Galéria üzemmódot. A (4) gomb megnyomásával a képet képernyő-méretűre lehet felnagyítani és a (6) gomb megnyomásával le lehet játszani egy videót.

A (4) gomb hosszabb időre való megnyomásával meg lehet nyitni a Beállítások üzemmódot. Itt a következő beállításokra van lehetőség:

- Színes lejátszás (piros pont)/fekete/fehér lejátszás (zöld pont) (h)
- A kijelző fényereje (i)
- Dátum/Időpont (j)
- Auto-Off-funkció: Az inspekciós kamera inaktivitási időtartama, amelynek elteltével automatikusan kikapcsolásra kerül (k)
- A kijelző megvilágítás időtartama (l)
- A Micro-SD-kártya tárolójának felhasználási szintje/a Micro-SD-kártya formázása (m)

##

A (b) állapotsor a kijelzőn minden egyes gombnyomás után kb. 2 másodpercre kijelzésre kerül. Az állapotsor a következőket mutatja:

- A beállított felvételi üzemmódot (a)
- A dátumot és az időpontot
- A beállított nagyítást (c)
- A beállított fényerőt (i)
- Az akkumulátor / az elemek töltési szintjét (e)

##

Képeket és videókat csak akkor lehet átvinni, ha a (20) Micro-SD-kártya be van dugva a helyére.

Az inspekciós kamerát képek és videók átviteléhez a (19) Micro-USB-kábel segítségével össze lehet kötni egy PC-vel.

Figyelem: Az USB-interfészt nem lehet Apple-termékekkel (pl. MacBooks) használni. Az adatátvitel ebben az esetben csak a Micro-SD-kártyán keresztül működik.

Az inspekciós kamera egy a kijelzőn megjelenő szimbólummal jelzi, hogy össze van kapcsolva egy PC-vel.

A PC-n az inspekciós kamera egy külső meghajtóként kerül kijelzésre.

AZ inspekciós kamera akkumulátorát nem lehet a (12) csatlakozón keresztül feltölteni.

##

Nyissa ki a (10) felső fedelet és dugja be a (19) Micro-USB-kábelt a helyes helyzetben a (12) csatlakozóba.

Az adatátvitel befejezése után távolítsa el a Micro-USB-kábelt és ismét zárja le a felső fedelet.