# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

เปิดฝาครอบด้านบน (10) แล้วดันการ์ดไมโคร SD (20) เข้าไปในช่อง (11) จนสุด ปิดฝาครอบด้านบน

##

เปิดสวิทช์กล้องตรวจจับโดยกดปุ่มเปิด-ปิด (3) หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงขึ้นในจอแสดงผล (9) เป็นเวลาสั้นๆ

หมายเหตุ: หากไม่ได้ติดตั้งสายกล้อง เมื่อเปิดเครื่องหน้าจอจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ปิดสวิทช์กล้องตรวจจับโดยกดปุ่มเปิด-ปิด (3) อีกครั้ง

หากไม่มีการกดปุ่มบนกล้องตรวจสอบกล้องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้ (k)

##

หากต้องการเพิ่มความสว่างของภาพในกล้องคุณสามารถเปิดไฟ (15) ในหัวกล้องและควบคุมความสว่างได้

สามารถตั้งค่าความสว่างได้ 4 ระดับ (0 %, 25 %, 50 %, 100 %)

หากต้องการเปิดไฟกล้อง (15) และเพิ่มความสว่างให้กดปุ่มส่องสว่าง/ความสว่าง (7) จนได้ความสว่างที่ต้องการ

- ต้อง‌ไม่‌จ้องมอง‌เข้าใน‌ลำแสงโดยตรง (15) ละอย่าชี้หลอดไฟไปที่ผู้อื่น แสงจากหลอดไฟอาจทำให้ดวงตาบอดได้

หากต้องการเปิดไฟกล้อง (15) ให้กดปุ่มส่องสว่าง/ความสว่าง (7) จนได้ความสว่างที่ต้องการ

##

กดปุ่มขยาย (2) สั้น ๆ เพื่อขยายภาพในจอแสดงผล 1.5 หรือ 2 เท่า

##

ใช้ปุ่ม Up is Up™ (5) พื่อหมุนรูปภาพเพื่อให้ "ด้านบน" แสดงที่ด้านบนของจอแสดงผลด้วย

หมายเหตุ: มีข้อจำกัดของฟังก์ชั่นหากมีกระจกติดตั้งอยู่ (25) และ/หรือเมื่อสายกล้องอยู่ในแนวตั้ง (13)

##

ใช้ปุ่มเพื่อสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ (8) เพื่อสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ โหมดบันทึกที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน (a) จะแสดงในแถบสถานะ (b)

คุณสามารถใช้ปุ่มชัตเตอร์สำหรับการบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ (6) ถ่ายภาพในโหมดที่ต้องการหรือเริ่มและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ

##

เมื่อกดปุ่ม (4) ปุ่ม (8), (7), (5) และ (4) จะสามารถกำหนดฟังก์ชันอื่น (ตามที่แสดงในหน้าจอด้านบน) (ระดับที่ 2) ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามที่แสดงบนจอแสดงผล

กดปุ่ม (4) สั้นๆ เพื่อเปิดโหมดแกลเลอรี เมื่อกดปุ่ม (4) คุณจะเห็นภาพในขนาดเต็มหน้าจอ และเมื่อกดปุ่ม (6) คุณจะสามารถเล่นวิดีโอ

กดปุ่ม (4) ค้างไว้เพื่อเปิดโหมดการตั้งค่า สามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

- การแสดงสี (จุดสีแดง) / การแสดงสีขาวดำ (จุดสีเขียว) (h)
- ความสว่างของจอแสดงผล (i)
- วันที่/เวลา (j)
- ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ: หากไม่มีการใช้งานกล้องตรวจสอบจะปิดลงหลังจากนั้น (k)
- ระยะเวลาการส่องสว่างของจอแสดงผล (l)
- การใช้หน่วยความจำปัจจุบัน/การฟอร์แมทการ์ดไมโคร SD (m)

##

แถบสถานะ (b) จะแสดงบนจอแสดงผลประมาณ 2 วินาทีหลังจากกดปุ่มแต่ละปุ่ม ระบุว่า:

- โหมดบันทึกที่ตั้งไว้ (a)
- วันที่และเวลา
- ปุ่มขยายซึ่งปรับไว้ (c)
- ความสว่างซึ่งปรับไว้ (i)
- สถานะการชาร์จของแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ (e)

##

สามารถถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอผ่านการ์ดไมโคร SD (20) ซึ่งเชื่อมต่ออยู่เท่านั้น

กล้องตรวจสอบสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB (19) เพื่อถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอ

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้อินเทอร์เฟซ USB ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Apple (เช่น MacBooks) ในกรณีนี้ สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านการ์ดไมโคร SD ได้เท่านั้น

กล้องตรวจจับจะแสดงสัญลักษณ์บนจอแสดงผลว่าเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

กล้องตรวจจับจะแสดงบนคอมพิวเตอร์ให้เห็นเป็นไดรฟ์ภายนอก

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่กล้องตรวจจับผ่านพอร์ต (12) ได้

##

เปิดฝาครอบด้านบน (10) และเสียบสายไมโคร USB (19) เข้ากับพอร์ต (12) ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

หลังจากถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ให้ถอดสายไมโคร USB และปิดฝาครอบด้านบนเข้าอีกครั้ง