# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на камерата за проверка на графичката страница.

(1) | Рачен уред
(2) | Копче за зголемување
(3) | Копче за вклучување-исклучување
(4) | Копче Галерија/Поставки (1. ниво) Копче OK/Избриши (2. ниво)
(5) | Копче Up is Up™ (1. ниво) Копче за прелистување нанапред (2. ниво)
(6) | Активатор за пуштање на фото или видео снимка или видео (режим на галерија)
(7) | Копче Светло/Осветленост (1. ниво) Копче за прелистување наназад (2. ниво)
(8) | Копче за префрлање меѓу фото или видео режим (1. ниво) Копче Назад (2. ниво)
(9) | Екран
(10) | Горен поклопец
(11) | Слот за Micro-SD-картичка
(12) | Приклучок за Micro-USB-кабел
(13) | Кабел за камерата
(14) | Глава на камерата
(15) | Светла на главата на камерата
(16) | Леќа на камерата
(17) | БатеријаA)
(18) | Копче за отклучување
(19) | Micro-USB-кабел
(20) | Micro-SD-картичка
(21) | Приклучок за камерата
(22) | Механизам за заклучување на кабелот за камерата
(23) | Магнет
(24) | Куки
(25) | Огледало
(26) | Обвивка за батерискиот адаптер
(27) | Капаче за затворање на батерискиот адаптер
(28) | Отвор

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

## Елементи на приказот (избор)

(a) | Поставен фото или видео режим
(b) | Статусна лента
(c) | Поставено зголемување
(d) | Поставена светлост/осветлување
(e) | Состојба на наполнетост на акумулаторот/батериите
(f) | Ознака за префрлување меѓу режим на фотографија или видео
(g) | Ознака за режим на галерија/режим за поставки
(h) | Префрлување на репродукција на боја/црно-бела репродукција
(i) | Подесување на осветленоста на екранот
(j) | Подесување на датумот/времето на часовникот
(k) | Подесување на времетраењето на автоматското исклучување (Auto-Off-функција)
(l) | Подесување на времетраењето на осветленост на екранот
(m) | Моментална зафатеност на меморијата на Micro-SD-картичката