# Pracovné pokyny

Skontrolujte prostredie, ktoré chcete skúmať, a dávajte predovšetkým pozor na prekážky alebo nebezpečné miesta.

Ohnite kábel kamery (13) tak, aby sa hlava kamery dala dobre zaviesť do skúmaného prostredia. Kábel kamery zavádzajte opatrne.

Jas svetla kamery (15) prispôsobte tak, aby bol obraz dobre zreteľný. Napríklad pri predmetoch s veľkým odrazom môžete menším svetlom dosiahnuť lepší obraz.

Ak sú skúmané predmety zobrazené neostro, zmenšite alebo zväčšite vzdialenosť medzi hlavou kamery (14) a predmetom.

##

Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.

Akumulátor skladujte iba pri teplote v rozsahu od −20 °C do 50 °C. Nenechávajte akumulátor napríklad v lete položený v automobile.

Výrazne skrátená výdrž akumulátora po nabití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

##

| Príčina | Pomoc
--- | --- | ---
Zobrazenie chyby na displeji
| Kábel kamery nie je namontovaný | Namontujte kábel kamery.
| Micro-SD karta nie je vložená alebo je vložená nesprávne | Vložte Micro-SD kartu a zasuňte ju až na doraz.