# 操作機器

##

打開上蓋 (10) 並將 Micro-SD 卡 (20) 往插槽 (11) 內推入到底。重新關緊上蓋。

##

若要啟動探斟攝像儀，請按一下電源按鈕 (3)。顯示器 (9) 上會短暫出現起始畫面。

提示：啟動時若尚未安裝攝像電纜，顯示器上將跳出故障訊息。

若要關閉探斟攝像儀，請按一下電源按鈕 (3)。

若您未在探斟攝像儀上按下任一按鈕的時間已長達目前設定的連續時間 (k)，探斟攝像儀將自動關係。

##

若要將拍攝畫面調亮，您可開啟攝像頭內的照明燈 (15) 並調整亮度。

亮度共分為 4 級（0 %、25 %、50 %、100 %）。

若要開啟攝像照明燈 (15) 及調高亮度，請反覆按壓照明／亮度按鈕 (7)，直到設為所需亮度。

- 請勿直視照明燈 (15) 或將照明燈對準他人。照明燈的燈光可能會對眼睛產生眩光。

若要調低亮度及關閉攝像照明燈 (15)，請反覆按壓照明／亮度按鈕 (7) 直到設為所需亮度或照明燈關閉。

##

短按一下放大按鈕 (2) 即可將顯示器中的畫面放大 1.5 倍或 2 倍。

##

利用 Up is Up™ 按鈕 (5) 即可讓畫面中的「上方」與顯示器上方相符。

提示：裝上鏡子 (25) 時及／或攝像電纜 (13) 呈垂直時，功能可能受限

##

利用照片／影片切換按鈕 (8) 即可在照片／影片之間進行切換。目前設定的拍攝模式 (a) 顯示於狀態列 (b) 中。

透過拍照／攝影觸發鈕 (6)，即可以按照模式進行拍照或開始／停止拍攝影片。

##

按一下按鈕 (4)，即可（按照上方的顯示器圖示）指派其他功能給 (8)、(7)、(5) 及 (4) 等按鈕（第 2 層）。請依照顯示器圖示使用這些按鈕。

短按一下按鈕 (4) 即可開啟圖庫模式。按一下按鈕 (4) 即可以全螢幕檢查畫面，按一下按鈕 (6) 即可播放影片。

長按按鈕 (4) 將開啟設定模式。可能包含以下設定：

- 彩色（紅點）／黑白（綠點）(h)
- 顯示器亮度 (i)
- 日期／時間 (j)
- Auto-Off 功能：探斟攝像儀將在靜置多久時間後自動關機 (k)
- 顯示器持續照明時間 (l)
- 記憶體使用量／格式化 Micro-SD 卡 (m)

##

每按一次按鈕，顯示器中就會出現狀態列 (b) 約 2 秒。您可從此狀態列瞭解：

- 目前所設定的拍攝模式 (a)
- 日期與時間
- 目前設定的放大等級 (c)
- 目前設定的亮度 (i)
- 充電電池／拋棄式電池的目前電量 (e)

##

Micro-SD 卡 (20) 必須插入才能傳輸圖片和影片。

探斟攝像儀可透過 Micro-USB 傳輸線 (19) 與電腦連接，然後就能傳輸圖片和影片。

提示：USB 介面無法與 Apple 產品（例如 MacBook）連接。此時，僅能透過 Micro-SD 卡來進行資料傳輸。

顯示器上若出現符號，即表示探斟攝像儀已與電腦連線。

電腦上會將探斟攝像儀視為外接式磁碟。

探斟攝像儀的充電電池無法透過接孔 (12) 進行充電。

##

打開上蓋 (10) 然後將 Micro-USB 傳輸線 (19) 正確插到接孔 (12) 上。

資料傳輸完畢後，請拔下 Micro-USB 傳輸線並重新關緊上蓋。