# Műszaki adatok

Digitális inspekciós kamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Névleges feszültség
Akkumulátorral | V= | 10,8/12
Elemekkel | V= | 6
Elemek (alkáli-mangán) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Levegő relatív nedvességtartalma | % | 5–95A)
A kamerakábel hossza | m | 1,2
A kamerakábel legkisebb hajlítási sugara | mm | 25
Kamerafej átmérő | mm | 8,5
Kijelző felbontása |  | 320 × 240
Élettartam, kb. | ó | 2B)/6C)
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” szerint | kg | 0,64
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 217 × 90 × 49
Környezeti feltételek
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet üzem közbenD) | °C | –10 ... +50
Megengedett környezeti hőmérséklet akkumulátor nélküli tárolás esetén | °C | –20 ... +70
Megengedett környezeti hőmérséklet akkumulátorral való tárolás esetén | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 12...

A)

  Harmatképződés nélkül

B)

  Elemekkel

C)

  Akkumulátorral, a kamerafejben elhelyezett lámpa 100 % fényereje mellett

D)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény