# Включение инструмента

##

Откройте верхнюю крышку (10) и задвиньте карту Micro-SD (20) до упора в слот (11). Снова закройте верхнюю крышку.

##

Чтобы включить инспекционную камеру, нажмите на выключатель (3). На дисплее (9) кратковременно отображается начальное окно.

Указание: Если при включении кабель камеры отсутствует, на дисплее появится сообщение об ошибке.

Чтобы выключить инспекционную камеру, повторно нажмите на выключатель (3).

Если на инспекционной камере не нажата ни одна кнопка, то по истечении заданного времени (k) она автоматически выключается.

##

Чтобы увеличить яркость изображения камеры, можно включить лампу (15) в головке камеры и настроить яркость.

Предусмотрено 4 ступени настройки яркости (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Для включения лампы камеры (15) и увеличения яркости нажимайте кнопку подсветки/яркости (7) до тех пор, пока не будет достигнута нужная яркость.

- Не смотрите непосредственно на лампу (15) и не направляйте лампу на других людей. Свет лампы может ослеплять.

Для уменьшения яркости и выключения лампы камеры (15) нажимайте кнопку подсветки/яркости (7) до тех пор, пока не будет достигнута нужная яркость или выключена лампа.

##

При кратковременном нажатии на кнопку (2) изображение на дисплее увеличивается в 1,5 или 2 раза.

##

Кнопкой Up is Up™ (5) поверните изображение таким образом, чтобы «верх» отображался на дисплее сверху.

Указание: ограниченное функционирование с установленным зеркалом (25) и/или при вертикальной ориентации кабеля камеры (13)

##

Используйте кнопку переключения между фото- и видеорежимом (8) для переключения между фото- и видеосъемкой. Текущий режим съемки (a) отображается в строке состояния (b).

Используйте кнопку фото-/видеоъемки (6) для фотографирования или включения и завершения видеосъемки в соответствующем режиме.

##

Нажатие кнопки (4) назначает кнопкам (8), (7), (5) и (4) другие функции (в соответствии с изображением над ними на дисплее) (2-й уровень). Используйте эти кнопки, как показано на дисплее.

Краткое нажатие на кнопку (4) открывает режим галереи. Нажатие кнопки (4) позволяет просматривать снимки в полноэкранном режиме, а нажатие кнопки (6) – проигрывать видео.

Нажатие и удержание кнопки (4) открывает Настройки режима. Возможны следующие настройки:

- Цветное воспроизведение (красная точка)/Черно-белое воспроизведение (зеленая точка) (h)
- Яркость дисплея (i)
- Дата/время (j)
- Функция автоматического выключения: период бездействия инспекционной камеры, по истечении которого она выключается (k)
- Длительность подсветки дисплея (l)
- Состояние памяти / форматирование карты Micro-SD (m)

##

Строка состояния (b) отображается на дисплее примерно на 2 сек. после каждого нажатия кнопки. На ней отображается:

- Настроенный режим съемки (a)
- Дата и время
- Настроенное увеличение (c)
- Настроенная яркость (i)
- Уровень заряда аккумулятора/батареек (e)

##

Перенос изображений и видео возможен только при вставленной карте Micro-SD (20).

Инспекционную камеру можно подключить к компьютеру кабелем Micro-USB (19) для переноса изображений и видео.

Указание: Интерфейс USB не может использоваться совместно с продуктами Apple (например, MacBooks). В этом случае передача данных работает только через карту Micro-SD.

Cимвол на дисплее инспекционной камеры показывает, что она подключена к компьютеру.

На компьютере инспекционная камера отображается в виде внешнего диска.

Аккумулятор инспекционной камеры не может заряжаться через разъем (12).

##

Откройте верхнюю крышку (10) и вставьте кабель Micro-USB (19) в разъем (12) в правильном положении.

После передачи данных отсоедините кабель Micro-USB и снова закройте верхнюю крышку.