# Provoz

- Chraňte ruční přístroj (1) a akumulátor (17) před vlhkost a přímým slunečním zářením. Kabel kamery a hlava kamery jsou při správné montáži vodotěsné. Ruční přístroj a akumulátor ale nejsou chráněné proti vodě, při kontaktu s vodou hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

- Nepoužívejte kontrolní kameru, když je čočka hlavy kamery (14) orosená. Kontrolní kameru zapněte až po odpaření vlhkosti. Kontrolní kamera by se jinak mohla poškodit.

- Zapnuté světlo (15) může být při provozu horké. Nedotýkejte se světla, abyste se nepopálili.

- Nevystavujte kontrolní kameru extrémním teplotám nebo kolísání teplot. Nenechávejte ji např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teplot nechte kontrolní kameru nejprve vytemperovat, než ji uvedete do provozu.

Uvedení do provozu
Pracovní pokyny