# การปฏิบัติงาน

- ปกป้องอุปกรณ์พกพา (1) แบตเตอรี่แพ็ค (17) จากความชื้น และแสงแดดส่องโดยตรง สายกล้องและหัวกล้องกันน้ำได้เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์พกพาและแบตเตอรี่แพ็คไม่ได้รับการป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำ จะเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตหรือเสียหายหากสัมผัสกับน้ำ

- ห้ามให้กล้องตรวจจับ หากเลนส์ที่หัวกล้อง (14) มีฝ้าจับ อย่าเปิดสวิตช์กล้องตรวจจับจนกว่าความชื้นจะระเหยออกจนหมด มิฉะนั้นกล้องตรวจจับอาจชำรุดเสียหายได้

- หลอดไฟที่เปิดอยู่ (15) อาจร้อนในระหว่างการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกไหม้ อย่าสัมผัสหลอดไฟ

- ไม่ตั้งกล้องตรวจจับในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความผันผวนของอุณหภูมิ ต. ย. เช่น อย่าปล่อยเครื่องไว้ในรถยนต์เป็นเวลานาน ในกรณีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้กล้องตรวจจับปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิแวดล้อมก่อนใช้งาน

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ข้อแนะนำในการทำงาน