# Dados técnicos

Câmara de inspeção digital |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Tensão nominal
Com bateria | V= | 10,8/12
Com pilhas | V= | 6
Pilhas (mangano alcalino) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Humidade relativa do ar | % | 5–95A)
Comprimento do cabo da câmara | m | 1,2
Raio de curvatura mais pequeno do cabo da câmara | mm | 25
Diâmetro da cabeça da câmara | mm | 8,5
Resolução do mostrador |  | 320 × 240
Duração de funcionamento aprox. | h | 2B)/6C)
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimensões (comprimento × largura × altura) | mm | 217 × 90 × 49
Condições ambientais
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoD) | °C | –10 ... +50
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento sem bateria | °C | –20 ... +70
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento com bateria | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Carregadores recomendados |  | GAL 12...

A)

  sem condensação

B)

  Com pilhas

C)

  Com bateria e com 100 % de luminosidade da luz na cabeça da câmara

D)

  potência limitada com temperaturas <0 °C