# Energiforsyning

Inspeksjonskameraet kan brukes både med vanlige engangsbatterier og med et Bosch li-ion-batteri.

## Bruk med batteriadapter (se bilde A)

Batteriene settes i batteriadapteren.

- Batteriadapteren er utelukkende beregnet for bruk i de foreskrevne inspeksjonskameraene fra Bosch og må ikke brukes til elektroverktøy.

For å sette inn batteriene skyver du hylsteret (26) til batteriadapteren inn i rommet (28). Legg batteriene i hylsteret som vist av illustrasjonen på dekselet (27). Skyv dekselet over hylsteret til det merkes at det festes og ligger helt inntil håndtaket til inspeksjonskameraet.

For å ta ut batteriene trykker du på utløserknappene (18) til dekselet (27) og trekker dekselet av. Trekk hylsteret (26) innenfor ut av rommet (28).

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme produsent og med samme kapasitet.

- Ta batteriene ut av inspeksjonskameraet hvis du ikke skal bruke det på lengre tid. Ved langvarig lagring kan batteriene korrodere og selvutlades.

## Bruk med oppladbart batteri (se bilde B)

- Bruk bare laderne som er oppført i de tekniske spesifikasjonene. Bare disse laderne er tilpasset de oppladbare li-ion-batteriene i ditt inspeksjonskamera.

Merknad: Bruk av oppladbare batterier som ikke er egnet for inspeksjonskameraet kan føre til funksjonsfeil eller skader på inspeksjonskameraet.

Merknad: Batteriet er delvis ladet ved levering. For å sikre full batteriytelse lader du batteriet helt før første gangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladingen.

For å sette inn det ladede batteriet (17) skyver du det inn i rommet (28) til det merkes at det festes og ligger helt inntil håndtaket til inspeksjonskameraet.

For å ta ut batteriet (17) trykker du på utløserknappene (18) og trekker batteriet ut av rommet (28). Ikke bruk makt.