# Energiförsörjning

Inspektionskameran kan drivas med vanliga batterier eller med ett litiumjonbatteri från Bosch.

## Användning med batteriadapter (se bild A)

Batterierna används i batteriadaptrarna.

- Batteriadaptern får endast användas i avsedda inspektionskameror från Bosch och får inte användas tillsammans med elverktyg.

För att sätta in batterierna, skjut höljet (26) på batteriadaptern i batterischaktet (28). Lägg batterierna på locket (27) i höljet som på bilden. Skjut locket över höljet tills detta snäpper fast hörbart och ligger jämnt mot inspektionskamerans handtag.

För att ta ut batterierna trycker du på upplåsningsknappen (18) till locket (27) och drar av locket. Dra ut den inre hylsan (26) ur schaktet (28).

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd bara batterier med samma kapacitet och från samma tillverkare.

- Ta bort batterierna ur inspektionskameran om den inte används under en längre tid. Vid en längre tids förvaring kan batterierna korrodera och ladda ur sig av sig självt.

## Användning med batteri (se bild B)

- Använd endast de laddare som anges i tekniska data. Endast dessa laddare är anpassade till de litiumjonbatterier som går att använda i din inspektionskamera.

Observera: Användning av batterier som inte är lämpliga för din inspektionskamera kan leda till felfunktion eller skador på den.

AnmärkningBatteriet levereras delvis laddat. För att garantera full effekt hos batteriet, ladda det helt innan första användning.

Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

För att sätta in det laddade batteriet (17), skjut in det i schaktet (28) tills det snäpper fast hörbart och ligger jämnt an mot inspektionskamerans handtag.

För att ta ut batteriet (17), tryck på upplåsningsknapparna (18) och dra ut batteriet ur schaktet (28). Bruka inte våld.