# 供电

本检测摄像机可以使用一般的电池也可以使用博世锂离子充电电池。

## 带电池适配器运行（见图A）

电池应装在电池适配器中。

- 电池适配器仅用于特定的博世检测摄像机，不允许配合电动工具使用。

如要装入电池，请将电池适配器的外壳(26)推入匣仓 (28)中。根据密封帽(27)上的图示，将电池放入外壳中。将密封帽推到外壳上方，直至能感觉到它卡入且与检测摄像机手柄平齐。

如要取出电池，请按压密封帽(27)的解锁按键(18)，然后拔下密封帽。请将位于内部的外壳(26)从匣仓(28)中取出。

务必同时更换所有的电池。请使用同一制造厂商所生产的相同容量电池。

- 如果较长时间不使用，应将电池从检测摄像机中取出。在长时间存放的情况下，电池可能会腐蚀以及自行放电。

## 带充电电池运行（见图B）

- 请只使用在技术参数中列出的充电器。只有这些充电器才适用于本检测摄像机上的锂离子充电电池。

提示：如果使用的充电电池与检测摄像机不匹配，则可能会导致功能失灵或摄像机损坏。

提示：充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用测量仪之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

可以随时为锂离子电池充电，不会缩短电池的使用寿命。如果充电过程突然中断，也不会损坏电池。

如要装入已充电的充电电池(17)，请将该电池推入匣仓(28)中，直至能感觉到它卡入且与检测摄像机手柄平齐。

如要取出充电电池(17)，请按压解锁按键(18)，然后将充电电池从匣仓(28)中拔出。在此过程中请勿过度用力。