# Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz inspekcijske kamere na stranicama sa slikama.

(1) | Ručni alat
(2) | Tipka za povećanje
(3) | Tipka za uključivanje/isključivanje
(4) | Tipka za galeriju/postavke (1. razina) Tipka OK/za brisanje (2. razina)
(5) | Tipka Up is Up™ (1. razina) Tipka za listanje naprijed (2. razina)
(6) | Okidač za snimanje fotografije ili videozapisa ili za reprodukciju videozapisa (režim galerije)
(7) | Tipka za osvjetljenje/svjetlinu (1. razina) Tipka za listanje unatrag (2. razina)
(8) | Tipka za prebacivanje između režima fotografije ili režima videozapisa (1. razina) Tipka za natrag (2. razina)
(9) | Zaslon
(10) | Gornji poklopac
(11) | Utor za Micro-SD karticu
(12) | Priključak za Micro-USB kabel
(13) | Kabel kamere
(14) | Glava kamere
(15) | Svjetiljka na glavi kamere
(16) | Leća kamere
(17) | Aku-baterijaA)
(18) | Tipka za deblokadu
(19) | Micro-USB kabel
(20) | Micro-SD kartica
(21) | Priključak kamere
(22) | Blokada kabela kamere
(23) | Magnet
(24) | Kuka
(25) | Zrcalo
(26) | Futrola za adapter za baterije
(27) | Poklopac za adapter za baterije
(28) | Otvor

A)

  Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

## Pokazni elementi (po izboru)

(a) | Namješteni režim fotografije ili videozapisa
(b) | Statusna traka
(c) | Namješteno povećanje
(d) | Namješteno osvjetljenje/svjetlina
(e) | Stanje napunjenosti aku-baterije/baterija
(f) | Simbol za prebacivanje između režima fotografije ili režima videozapisa
(g) | Simbol za režim galerije/režim postavki
(h) | Prebacivanje između prikaza u boji i crno-bijelog prikaza
(i) | Postavka svjetline zaslona
(j) | Postavka datuma/vremena
(k) | Postavka trajanja automatskog isključivanja (funkcija Auto-Off)
(l) | Postavka trajanja osvjetljenja zaslona
(m) | Aktualna konfiguracija memorije Micro-SD kartice